출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	침투비파괴검사기능사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상시험법, 침투탐상 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 기초원리와 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 기초 원리	1. 비파괴검사의 원리
			2. 비파괴검사의 종류와 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 침투탐상검사 이론	1. 검사 원리	1. 표면장력 2. 적심성 3. 모세관 현상
			2. 침투탐상검사의 기초지식	1. 검사준비 2. 전처리 3. 침투처리 4. 제거 및 세척처리 5. 건조처리 6. 현상처리 7. 관찰 8. 후처리
		3. 검사장치 및 재료	1. 침투탐상검사장치․기구	1. 분무법 기구 2. 침적법 기구 3. 기타 기구
			2. 탐상제	1. 침투제 2. 세척제 3. 현상제
			3. 대비시험편	1. 대비시험편

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 검사방법	1. 침투탐상검사의 종류	1. 용제제거성 침투탐상검사
				2. 수세성 침투탐상검사
				3. 후유화성 침투탐상검사
				4. 기타 침투탐상검사
			2. 안전관리	안전관리
		5. 검사 결과의 해석 및 판정	1. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정
		6. 관련 국내규격	1. 검사 조건	1. 사용 장치 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장치의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류
		7. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		8. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장강도 3. 충격시험
		9. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소공구강
			3. 합금강	1. 합금공구강
		10. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄합금
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		11. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		침투비파괴검사기능사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 침투 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 침투 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		30분 ∼ 1시간정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상작업	1. 침투 비파괴검사	1. 침투 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사절차서에 의해서 검사에 적합한 침투액을 선정할 수 있다. 3. 검사절차서에 의해서 검사에 적절한 온도범위를 파악하고, 대비시험편을 사용하여 비교할 수 있다. 4. 작업자에게 검사를 지시하기 전에 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 5. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 침투 비파괴검사 실시하기	1. 검사절차서에 의해서 침투액 적용 방법을 결정하고, 검사면에 적용할 수 있다. 2. 검사절차서에 의해서 잉여침투액 제거 방법을 결정하고, 제거할 수 있다. 3. 검사절차서에 의해서 현상제 적용 방법을 결정하고, 적용할 수 있다. 4. 일정 현상시간이 경과하면 결함지시 모양이 있는지 확인할 수 있다.
		3. 침투 비파괴검사 정리하기	1. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물 표면에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 2. 검사품에 관련된 사항을 파악하여 정리할 수 있다. 3. 침투 지시 모양을 파악하여 결함의 종류와 결함치수를 측정할 수 있다.
	2. 비파괴검사 결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.