출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	자기비파괴검사기능사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상시험법, 자기탐상 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리
			2. 자기 탐상검사의 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 자기 탐상검사의 기초 이론	1. 자기 탐상검사의 기초	1. 전자기학 기초 이론
			2. 검사방법	1. 검사방법 2. 자화방법 및 자화전류 값의 설정 3. 시험체 탐상방법 4. 자분지시모양의 분류 및 관찰방법 5. 탈자 및 전․후처리방법 6. 검사의 기록방법 7. 탐상에 있어 주의해야 할 사항
		3. 자기 탐상검사 장치의 취급	1. 검사장치 및 재료의 관리	1. 검사장치의 종류 및 특성, 사용법 2. 자분적용 및 관리 3. 표준 및 대비시험편의 종류, 사용 및 관리 4. 기타 기기의 사용법 5. 장치의 점검 및 탐상재료의 관리 6. 안전관리
		4. 검사 결과의 해석 및 판정	1. 자분지시모양의 관찰 및 평가	1. 자분지시모양의 분류 및 해석, 평가 2. 후속조치 3. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		5. 관련 국내 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 검사방법	1. 검사 절차 2. 자화방법 및 자화전류 값의 설정 3. 자분의 적용 4. 탐상장치의 사용법 5. 표준 및 대비 시험편의 사용법 6. 장치 및 기기의 관리방법 7. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 8. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		6. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도
		7. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장강도 3. 충격시험
		8. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소공구강
			3. 합금강	1. 합금공구강

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		9. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄 합금
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		10. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	자기비파괴검사기능사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 자기 탐상장치를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 자기 탐상장치를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형			시험시간			30분 ∼ 60분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상작업	1. 자기 비파괴검사	1. 자기 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사 절차서에 의해서 자화방법에 따른 자화장비를 선정할 수 있다. 3. 검사 절차서에 의해서 적용시기와 자분의 종류 및 분산매와 자화전류의 종류를 결정할 수 있다. 4. 검사 시 장비의 성능과 자화영역을 정하기 위해 표준시험편과 대비시험편을 선정하여 사용할 수 있다. 5. 작업자에게 검사를 지시하기 전 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 6. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 자기 비파괴검사 실시하기	1. 선정된 자화방법에 따라 검사할 제품형상 및 크기를 고려하여 자화전류를 정하고 제품을 자화할 수 있다. 2. 절차서에 의해서 자분 적용시기를 정해 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰하여 그 결과를 기록할 수 있다.
		3. 자기 비파괴검사 정리하기	1. 검사 후 제품에 따라 탈자가 필요한 경우에는 탈자작업을 수행할 수 있다. 2. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 3. 자분 지시모양을 파악하여 결함을 분류하고, 결함의 치수를 측정할 수 있다. 4. 측정한 결함을 데이터화 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 비파괴검사 결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.