출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	자기비파괴검사산업기사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간 30분

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
비파괴 검사 개론	20	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리 2. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 3. 비파괴검사의 특성비교
		2. 철강 재료	1. 철강 재료의 개요	1. 철강의 분류 및 제조방법
			2. 순철과 탄소강	1. 순철 및 탄소강의 성질 2. 탄소강의 평형 상태도 및 조직 3. 탄소강의 종류와 용도
			3. 합금강	1. 합금강의 분류와 첨가 원소의 영향 2. 구조용 합금강 3. 공구용 합금강 4. 내식․내열 합금강 5. 특수 용도용 합금강
			4. 주철과 주강	1. 주철의 조직과 성질 2. 주철의 종류 3. 주강
		3. 비철금속재료	1. 구리와 그 합금 및 경금속과 그 합금	1. 구리의 성질 및 종류 2. 알루미늄과 그 합금 3. 마그네슘과 그 합금 4. 티탄과 그 합금
			2. 니켈, 코발트, 고용융점 금속과 그 합금	1. 니켈과 그 합금 2. 코발트와 그 합금 3. 고용융점 금속과 그 합금
			3. 아연, 납, 주석, 저용융점 금속과 그 합금	1. 아연, 납, 주석 및 그 합금 2. 저용융점 금속과 그 합금 3. 베어링합금
			4. 귀금속 및 희토류 금속	1. 귀금속과 그 합금 2. 희토류 금속과 그 밖의 금속

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 용접일반 이론	1. 아크용접	1. 용접의 총론 2. 피복금속 아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 가스․텅스텐 아크용접 5. 가스․금속 아크용접 6. 플럭스코어드 아크용접 7. 기타 아크용접
		5. 용접시공	1. 용접시공 및 검사	1. 용접이음과 결함의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책
자기탐상검사 원리 및 규격	20	1. 자기 탐상의 기초	1. 자기 탐상검사의 특성	1. 자기탐상검사와 기타 비파괴검사의 특성 비교 2. 자기탐상검사의 적용 및 검출 특성
			2. 자기 탐상검사 기초	1. 전자기학 기초 2. 시험체의 자화 특성 3. 검사 이론
			3. 자기 탐상검사의 종류와 특징	1. 자기탐상검사의 종류 및 특징
		2. 자기 탐상검사 원리	1. 검사방법	1. 검사방법 2. 자화방법의 분류 3. 자화방법의 특징과 주의사항
			2. 자화의 방향성 및 자화전류의 종류	1. 원형자화 및 선형자화 2. 자화전류의 종류 3. 자화전류 값 및 통전시간
			3. 검사절차 관련	1. 전처리 2. 자화조작 3. 자분의 적용 4. 자분의 분산매 5. 자분의 모양 6. 탈자 7. 후처리 8. 검사절차서 작성법
		3. 자기탐상검사의 관리	1. 자기탐상시 주의해야 할 사항	1. 자분모양의 식별성 2. 자분모양에 영향을 미치는 인자
		4. 자기탐상검사의 결함특성	1. 결함의 종류와 발생원인	1. 강판의 결함 2. 주․단강품의 결함 3. 용접 결함 4. 기타 결함

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 관련 국내 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질
			2. 자기탐상	1. 검사절차 2. 자화방법 및 자화전류의 설정 3. 자분 4. 탐상장치 5. 표준 및 대비 시험편 6. 장치 및 기기의 관리
			3. 자분지시모양의 관찰 및 결함의 분류	1. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 2. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
		6. 주요 외국 관련 규격	1. 자기탐상조건	1. 검사방법의 종류 및 특징 2. 적용범위 및 용어 3. 시험체 및 재질
			2. 자기탐상	1. 검사절차 2. 자화방법 및 자화전류의 설정 3. 자분 4. 탐상장치 5. 표준 및 대비시험편 6. 장치 및 기기의 관리
			3. 자분지시모양 및 결함의 분류	1. 자분지시모양의 관찰 및 분류 및 판정 2. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성
자기탐상검사 시험	20	1. 자기탐상 검사의 장치	1. 검사장치 및 재료의 관리	1. 검사장치의 종류 및 특성 2. 자분 및 자분 산포기 3. 표준 및 대비시험편 4. 자외선 조사장치 5. 자기 계측기 및 탈자기 6. 장치 등 점검 및 탐상재료의 관리 7. 특수 탐상장치 8. 안전관리
		2. 자기 탐상검사의 기술	1. 자화 조작	1. 자화방법의 종류 및 특징 2. 자화전류 및 시간 3. 자분의 적용
			2. 자화방법의 선택 및 적용	1. 원형 자화법 2. 선형 자화법
			3. 자기탐상검사의 실제	1. 용접부의 탐상 2. 주 □ 단강품의 탐상 3. 기타 부품 등의 탐상 4. 특수 장치에 의한 탐상 5. 보수검사

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 자기탐상검사 결과의 해석 및 판정	1. 자기탐상검사결과	1. 결함의 검출 2. 후속 조치
			2. 자분지시모양의 관찰 및 평가	1. 자분지시모양의 분류 2. 자분지시모양의 관찰 및 해석, 평가 3. 자분지시모양의 기록 및 보고서 작성

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		자기비파괴검사산업기사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 자기비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 자기 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 자기 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있다. 3. 보고서 및 절차서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		필답형 : 1시간, 작업형 : 30분∼1시간정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
자기탐상시험	1. 자기 비파괴검사	1. 자기 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사 절차서에 의해서 자화방법에 따른 자화장비를 선정할 수 있다. 3. 검사 절차서에 의해서 적용시기와 자분의 종류 및 분산매와 자화전류의 종류를 결정할 수 있다. 4. 검사 시 장비의 성능과 자화영역을 정하기 위해 표준시험편과 대비시험편을 선정하여 사용할 수 있다. 5. 작업자에게 검사를 지시하기 전 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 6. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 자기 비파괴검사 실시하기	1. 선정된 자화방법에 따라 검사할 제품형상 및 크기를 고려하여 자화전류를 정하고 제품을 자화할 수 있다. 2. 절차서에 의해서 자분 적용시기를 정해 자분을 검사면에 일정하게 도포할 수 있다. 3. 자분적용이 완료된 후 자분 지시 모양을 관찰하여 그 결과를 기록할 수 있다.
		3. 자기 비파괴검사 정리하기	1. 검사 후 제품에 따라 탈자가 필요한 경우에는 탈자작업을 수행할 수 있다. 2. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 3. 자분 지시모양을 파악하여 결함을 분류하고, 결함의 치수를 측정할 수 있다. 4. 측정한 결함을 데이터화 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 비파괴검사결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.