출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	침투비파괴검사산업기사			적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간 30분

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
비파괴검사 개론	20	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리 2. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 3. 비파괴검사의 특성비교
		2. 철강 재료	1. 철강 재료의 개요	1. 철강의 분류 및 제조방법
			2. 순철과 탄소강	1. 순철 및 탄소강의 성질 2. 탄소강의 평형 상태도 및 조직 3. 탄소강의 종류와 용도
			3. 합금강	1. 합금강의 분류와 첨가 원소의 영향 2. 구조용 합금강 3. 공구용 합금강 4. 내식․내열 합금강 5. 특수 용도용 합금강
			4. 주철과 주강	1. 주철의 조직과 성질 2. 주철의 종류 3. 주강
		3. 비철금속재료	1. 구리와 그 합금 및 경금속과 그 합금	1. 구리의 성질 및 종류 2. 알루미늄과 그 합금 3. 마그네슘과 그 합금 4. 티탄과 그 합금
			2. 니켈, 코발트, 고용융점 금속과 그 합금	1. 니켈과 그 합금 2. 코발트와 그 합금 3. 고용융점 금속과 그 합금
			3. 아연, 납, 주석, 저용융점 금속과 그 합금	1. 아연, 납, 주석 및 그 합금 2. 저용융점 금속과 그 합금 3. 베어링합금
			4. 귀금속 및 희토류 금속	1. 귀금속과 그 합금 2. 희토류 금속과 그 밖의 금속
		4. 용접일반 이론	1. 아크용접	1. 용접의 총론 2. 피복금속아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 가스․텅스텐 아크용접 5. 가스․금속 아크용접 6. 플럭스코어드 아크용접 7. 기타 아크용접
		5. 용접시공	1. 용접시공 및 검사	1. 용접이음과 결함의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상 검사 원리 및 규격	20	1. 침투탐상검사의 기초 이론	1. 침투탐상의 특성	1. 침투탐상검사의 적용 특성 2. 침투탐상검사의 장․단점 3. 침투탐상검사의 신뢰성
			2. 표면장력과 모세관 현상	1. 표면장력 2. 모세관 현상
			3. 침투이론	1. 적심성과 침투 능력
			4. 유화	1. 유화 및 유화제
			5. 형광	1. 형광 및 형광물질
			6. 침투탐상검사의 기초	1. 침투탐상검사의 기초이론
		2. 침투탐상검사의 원리	1. 표면조건 및 세척	1. 표면 조건 2. 세척 방법
			2. 침투탐상제의 침투 현상 및 관찰	1. 침투탐상제의 침투와 현상 2. 지시의 검출과 관찰 3. 기타 탐상검사원리
		3. 침투탐상검사의 관리	1. 침투탐상검사 및 탐상장비 관리	1. 탐상검사 시 주의해야 할 사항 2. 침투탐상의 제반영향 3. 탐상장비의 관리
		4. 침투탐상검사의 결함 특성	1. 결함의 종류와 발생원인	1. 판재의 결함 2. 주․단강품의 결함 3. 용접 결함 4. 기타 결함
		5. 관련 국내 규격	1. 검사조건	1. 사용 장비 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장비의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정
		6. 주요 외국 관련 규격	1. 검사조건	1. 사용 장비 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장비의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상 검사 시험	20	1. 침투탐상검사의 장비	1. 침투탐상검사 장비 및 작동	1. 침투탐상검사 장비의 구성 2. 침투탐상검사 장비의 기능
		2. 침투탐상검사 기술	1. 침투탐상검사 방법의 종류와 특성	1. 침투탐상검사 방법의 종류 2. 침투탐상검사 방법의 특성
			2. 침투탐상검사	1. 판재의 탐상 2. 주․단조품의 탐상 3. 용접부의 탐상 4. 기타 특수재료의 탐상
		3. 침투탐상검사 결과	1. 결함의 해석	1. 결함의 종류 2. 결함의 해석
			2. 결함의 판정	1. 결함의 판정 2. 후속조치 3. 침투지시모양의 기록 및 보고서 작성

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		침투비파괴검사산업기사		적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장의 지도적 기능 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지 등의 업무 수행을 통하여 건전성 여부를 결정하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 침투 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 침투 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있다. 3. 보고서 및 절차서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형				시험시간		필답형 : 1시간, 작업형 : 30분∼1시간정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상작업	1. 침투 비파괴검사	1. 침투 비파괴검사 산업안전보건관리하기	1. 안전장비 및 보호구를 올바르게 착용한 후, 안전작업 수칙과 위험 공정의 관리 대책을 준수하여 검사할 수 있다. 2. 침투검사 관련 물질안전보건자료 및 유해물질의 취급절차에 따라 유해물질을 안전하게 취급하고, 계획에 따라 안전보건교육 및 건강진단을 실시할 수 있다. 3. 재해 발생 시 재해자에 대한 구조 및 응급조치를 취할 수 있으며, 재해 발생원인을 파악한 후, 재해 예방대책을 세울 수 있다. 4. 건강진단 결과에 따라 사후관리 계획을 수립하고 실행할 수 있으며, 건강진단 유소견자에 대한 이력관리를 할 수 있다.
		2. 침투 비파괴검사 준비하기	1. 검사절차서에 따라 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사기법에 따라 검사에 적합한 침투액을 선정할 수 있다. 3. 대비시험편을 사용하여 검사 시스템의 적합성 여부를 확인할 수 있다. 4. 검사 대상물의 표면온도에 따라 침투시간을 결정할 수 있다. 5. 검사에 사용하는 장비에 대한 교정상태를 확인할 수 있다.
		3. 침투 비파괴검사 수세성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 물을 사용하여 과잉 침투제를 세척할 수 있다. 3. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		4. 침투 비파괴검사 후유화성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 검사 대상물에 따라 유화제 적용 방법을 선정하여 유화처리 할 수 있다. 3. 물을 사용하여 과잉 침투제를 세척할 수 있다. 4. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		5. 침투 비파괴검사 용제 제거성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 용제를 사용하여 과잉 침투제를 제거할 수 있다. 3. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		6. 침투 비파괴검사 정리하기	1. 침투제 적용기법에 따라 적합한 방법으로 지시모양을 관찰할 수 있다. 2. 지시모양을 측정한 후, 데이터화 할 수 있다. 3. 사용한 장비를 정리하고, 검사 대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다.
		7. 침투 비파괴검사 결과 평가하기	1. 수집된 검사결과의 품질 수준을 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다. 2. 검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격/불합격을 판단할 수 있다. 3. 침투검사 결과보고서를 작성할 수 있다.