출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	초음파비파괴검사기능사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 초음파비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
초음파탐상시험법, 초음파탐상 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 기초원리와 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 기초원리	1. 비파괴검사의 원리
			2. 비파괴검사의 종류와 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 초음파탐상검사의 기초이론	1. 초음파	1. 초음파의 종류 2. 음속과 파장
			2. 초음파의 성질	1. 초음파의 반사 2. 초음파의 굴절 3. 초음파의 투과 4. 초음파의 산란 5. 초음파의 감쇠
			3. 초음파의 발생과 송․수신	1. 초음파의 발생 2. 초음파의 송신과 수신
			4. 음장과 지향성	1. 근거리음장과 원거리 음장 2. 지향성
			5. 결함에코의 높이	1. 결함에코 높이의 표시방법(dB) 2. 평면결함에서 에코높이 3. DGS선도
		3. 초음파탐상 장치의 취급	1. 탐상장치의 구성 및 기능	1. 장치의 구성과 기능 2. 탐촉자 케이블, 탐촉자, 탐상기의 취급
			2. 탐상기의 조정방법	1. 에코높이의 조정 2. 측정범위의 조정

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 탐촉자	1. 탐촉자의 구성 2. 탐촉자의 성능과 종류
			4. 표준 및 대비시험편	1. 표준시험편 및 대비시험편의 종류 2. 표준시험편 및 대비시험편의 용도
		4. 탐상방법	1. 탐상방법의 종류	1. 원리에 의한 분류 2. 접촉방법에 의한 분류 3. 진동방식에 의한 분류
			2. 수직탐상법의 특징	1. 검출레벨 2. 탐상감도의 조정 3. 결함크기와 에코 높이
			3. 경사각탐상법의 특징	1. 검출레벨 2. 탐상감도의 조정 3. 결함크기와 에코 높이
		5. 초음파 탐상검사의 실제	1. 두께측정	1. 두께측정 방법
			2. 판재의 탐상	1. 판재의 탐상방법
			3. 용접부의 탐상	1. 용접부의 탐상방법
			4. 기타탐상	주조품 탐상방법 단조품 탐상방법
		6. 관련 국내규격	1. 탐상조건	1. 탐상장치의 성능측정 2. 탐촉자의 성능측정 3. 표준 및 대비시험편 4. 탐상장치의 점검 및 교정
			2. 탐상방법	1. 탐상방향 및 탐상면 2. 탐촉자의 선택 3. 초음파탐상기의 조정 4. 에코높이 및 위치의 측정
			3. 탐상결과 및 분류	1. 결함의 치수 2. 결함의 위치 3. 검사절차서 내용 4. 검사결과 기록방법 5. 검사결과에 의한 결함 구분 6. 검사 절차서에 의한 판정방법
		7. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도
		8. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장강도 3. 충격시험
		9. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소공구강
			3. 합금강	1. 합금공구강
		10. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄합금

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		11. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		초음파비파괴검사기능사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 초음파비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 초음파 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 초음파 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		30분 ∼ 60분정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
초음파탐상 작업	1. 초음파 비파괴검사	1. 초음파 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 결함 검출에 사용되는 장비를 결정하고 탐촉자 및 기자재를 준비할 수 있다. 3. 장비의 측정범위를 설정하기 위하여 표준시험편을 선정하고, 결함의 평가기준을 결정하기 위한 대비시험편을 이용하여 장비교정을 할 수 있다. 4. 제품의 사용 목적에 적합한 탐상기법을 설정하여 주사방법을 정하고, 주사계획을 작성 할 수 있다. 5. 작업자에게 검사를 지시하기 전 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 6. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 초음파 비파괴검사 실시하기	1. 선정된 접촉매질을 제품에 적용할 수 있다. 2. 선택된 장비를 사용하여 탐상면의 형상에 따라 탐촉자를 선정하고 탐상을 수행 할 수 있다. 3. CRT나 모니터에 나타나는 탐상도형(에코 또는 화면지시)을 확인하여 시험결과를 기록하거나 저장할 수 있다.
		3. 초음파 비파괴검사 정리하기	1. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물 표면에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 2. 제품에 관련된 사항을 파악하여 정리 할 수 있다. 3. 탐상도형을 분석하여 결함의 깊이와 크기를 측정할 수 있으며 결함의 위치를 추정할 수 있다. 4. 결함을 찾은 후 시험결과를 데이터화 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	2. 비파괴검사 결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.