출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	침투비파괴검사기능사			적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상시험법, 침투탐상 관련 규격, 금속재료일반 및 용접일반	60	1. 비파괴검사의 기초원리와 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 기초 원리	1. 비파괴검사의 원리
			2. 비파괴검사의 종류와 특성	1. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 2. 비파괴검사의 특성비교
		2. 침투탐상검사 이론	1. 검사 원리	1. 표면장력 2. 적심성 3. 모세관 현상
			2. 침투탐상검사의 기초지식	1. 검사준비 2. 전처리 3. 침투처리 4. 제거 및 세척처리 5. 건조처리 6. 현상처리 7. 관찰 8. 후처리
		3. 검사장비 및 재료	1.침투탐상검사장비․기구	1. 분무법 기구 2. 침적법 기구 3. 기타 기구
			2. 탐상제	1. 침투제 2. 세척제 3. 현상제
			3. 대비시험편	1. 대비시험편
		4. 검사방법	1. 침투탐상검사의 종류	1. 용제제거성 침투탐상검사
				2. 수세성 침투탐상검사
				3. 후유화성 침투탐상검사
				4. 기타 침투탐상검사
			2. 안전관리	1. 안전관리
		5. 검사 결과의 해석 및 판정	1. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정
		6. 관련 국내규격	1. 검사 조건	1. 사용 장비 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장비의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류
		7. 금속재료 기초	1. 금속의 결정과 변태	1. 결정구조(체심, 면심, 조밀) 2. 변태(동소변태, 자기변태)
			2. 금속의 물리, 화학, 기계적 성질	1. 강도 2. 경도 3. 인성 4. 취성 5. 비중 6. 잠열 7. 비열 8. 열전도도 9. 용융온도
		8. 금속재료의 조직	1. 평형상태도	1. 용융점 2. 변태점 3. 포정점 4. 공석점 5. 공정점
			2. 재료시험 기초	1. 경도시험 2. 인장강도 3. 충격시험
		9. 철과 강	1. 열처리 개요	1. 불림 2. 담금질 3. 뜨임 4. 풀림 5. 등온퀜칭
			2. 탄소강	1. 탄소공구강
			3. 합금강	1. 합금공구강
		10. 비철금속재료	1. 구리 및 합금	1. 황동 2. 청동 3. 특수황동 4. 특수청동
			2. 알루미늄 및 그 합금	1. 두랄루민 2. Y합금 3. Al-Si계 합금 4. 고강도 알루미늄합금
			3. 기타 비철금속재료와 그 합금	1. 베어링용 합금 2. 마그네슘 합금 3. 고용융점 합금 4. 저용융점 합금 5. 귀금속 및 희토류금속
		11. 용접방법과 용접결함	1. 아크용접	1. 아크용접
			2. 가스용접	1. 가스용접
			3. 기타 용접법 및 절단	1. 기타 용접법 및 절단
			4. 용접시공 및 검사	1. 용접시공 및 검사

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사	자격 종목		침투비파괴검사기능사		적용 기간	2020.1.1.∼2023.12.31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 주로 현장실무를 담당하며 적절한 도구를 이용하여 검사 방법 및 절차에 따라 실제적인 비파괴검사 업무를 수행하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 침투 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 침투 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정하고, 보고서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		30분 ∼ 1시간정도

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상작업	1. 침투 비파괴검사	1. 침투 비파괴검사 산업안전보건관리하기	1. 안전장비 및 보호구를 올바르게 착용한 후, 안전작업 수칙과 위험 공정의 관리 대책을 준수하여 검사할 수 있다. 2. 침투검사 관련 물질안전보건자료 및 유해물질의 취급절차에 따라 유해물질을 안전하게 취급하고, 계획에 따라 안전보건교육 및 건강진단을 실시할 수 있다. 3. 재해 발생 시 재해자에 대한 구조 및 응급조치를 취할 수 있으며, 재해 발생원인을 파악한 후, 재해 예방대책을 세울 수 있다. 4. 건강진단 결과에 따라 사후관리 계획을 수립하고 실행할 수 있으며, 건강진단 유소견자에 대한 이력관리를 할 수 있다.
		2. 침투 비파괴검사 준비하기	1. 검사절차서에 따라 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사기법에 따라 검사에 적합한 침투액을 선정할 수 있다. 3. 대비시험편을 사용하여 검사 시스템의 적합성 여부를 확인할 수 있다. 4. 검사 대상물의 표면온도에 따라 침투시간을 결정할 수 있다. 5. 검사에 사용하는 장비에 대한 교정상태를 확인할 수 있다.
		3. 침투 비파괴검사 수세성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 물을 사용하여 과잉 침투제를 세척할 수 있다. 3. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		4. 침투 비파괴검사 후유화성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 검사 대상물에 따라 유화제 적용 방법을 선정하여 유화처리 할 수 있다. 3. 물을 사용하여 과잉 침투제를 세척할 수 있다. 4. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		5. 침투 비파괴검사 용제 제거성 실시하기	1. 검사 대상물에 따라 침투제 적용 방법을 선정하여 침투처리 할 수 있다. 2. 용제를 사용하여 과잉 침투제를 제거할 수 있다. 3. 현상 방법에 따라 건조처리 및 현상처리를 수행할 수 있다.
		6. 침투 비파괴검사 정리하기	1. 침투제 적용기법에 따라 적합한 방법으로 지시모양을 관찰할 수 있다. 2. 지시모양을 측정한 후, 데이터화 할 수 있다. 3. 사용한 장비를 정리하고, 검사 대상물에 대한 후처리를 수행할 수 있다.
		7. 침투 비파괴검사 결과 평가하기	1. 수집된 검사결과의 품질 수준을 확인하여 재검사 여부를 결정할 수 있다. 2. 검출된 지시를 분석한 후, 판정기준에 따라 합격/불합격을 판단할 수 있다. 3. 침투검사 결과보고서를 작성할 수 있다.