출제기준(필기)

직무 분야	건설		중직무분야	조경		자격 종목	조경기능사		적용 기간		2021. 1. 1. ～ 2021.12.31.
○직무내용 : 자연환경과 인문환경에 대한 현장조사를 수행하여 기본구상 및 기본계획, 부분적 실시설계를 이해하고, 현장여건을 고려하여 시공을 통해 조경 결과물을 도출하며 이를 관리하는 행위를 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60		시험시간		1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
조경일반, 조경재료, 조경시공 및 관리	60	1. 조경계획 및 설계	1. 조경일반	1. 조경의 목적 및 필요성 2. 조경과 환경요소 3. 조경의 범위 및 조경의 분류
			2. 조경양식 일반	1. 조경양식과 발생요인 2. 서양 조경 3. 중국조경 4. 일본조경 5. 한국조경
			3. 조경계획과 설계일반	1. 조경계획 및 설계의 기초 2. 기초조사 및 분석 3. 기본계획 및 설계 4. 실시설계 5. 디자인 원리 6. 주택정원, 공동주택조경, 공원 계획 및 설계 7. 공장조경, 골프장조경, 학교조경, 사적지조경 계획 및 설계 8. 생태복원, 옥상조경, 실내조경 계획 및 설계
		2. 조경재료	1. 식물재료	1. 조경식물의 종류 2. 조경식물의 분류 3. 조경수목, 지피 초화류의 특성
			2. 목질재료	1. 목재 및 목재부산물
			3. 석질 및 점토질 재료	1. 석재, 점토질재, 벽돌 및 타일 재료의 특징
			4. 시멘트와 콘크리트 재료	1. 시멘트, 모르타르, 콘크리트, 미장재료
			5. 금속재료	1. 철․비철금속

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			6. 기타재료	1. 플라스틱, 도장재 2. 섬유질, 유리 및 기타 조경재료
		3. 조경시공 및 관리	1. 조경시공의 기초	1. 조경시공의 특성 2. 조경 시공계획 3. 조경 시공관리 4. 공사의 일반적 순서
			2. 식재공사	1. 분뜨기 2. 옮겨심기(이식) 3. 조경수의 운반 4. 조경수의 가식 5. 조경수의 식재방법 6. 잔디 및 초화류 파종 및 식재 7. 실내식물식재
			3. 조경시설물 시공	1. 토공사 2. 급․배수 공사 3. 콘크리트공사 4. 돌쌓기와 놓기 5. 포장공사 6. 유희 및 운동시설물 공사 7. 휴게 및 편익시설물 공사 8. 관리시설 및 조명시설물 공사 9. 기타 시설물 공사
			4. 적산	1. 조경 적산 2. 조경 표준품셈
			5. 조경식물 관리	1. 정지 및 전정 2. 비배관리 3. 잔디관리 4. 지피 및 초화류관리 5. 수목보호관리 6. 전염성병관리 7. 비전염성병관리 8. 해충관리 9. 작물보호제 및 방제법 10. 기타 조경관리(관수, 지주목, 멀칭, 월동 청결유지 등)
			6. 조경시설물 관리	1. 유희시설물 2. 휴게 및 편의시설물 3. 운동시설물 4. 조명시설물 5. 안내시설물 6. 기타시설물

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
			7. 기반시설물관리	1. 급·배수시설물 2. 포장시설물 3. 옹벽 등 구조물 4. 수경시설물 5. 부속 건축물 6. 기타 기반시설물
			8. 기타조경관리	1. 안전관리 2. 자재관리

출제기준(실기)

직무 분야	건설		중직무분야	조경	자격 종목		조경기능사		적용 기간	2021. 1. 1. ～ 2021.12.31.
○ 직무내용 : 자연환경과 인문환경에 대한 현장조사를 수행하여 기본구상 및 기본계획, 부분적 실시설계를 이해하고, 현장여건을 고려하여 시공을 통해 조경 결과물을 도출하며 이를 관리하는 행위를 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 대상지 주변의 현황을 분석할 수 있다. 2. 기본설계도를 보고 전체적인 도면의 내용을 파악하고, 도면에 따른 작업을 할 수 있다. 3. 조경용으로 사용되는 각종 식물재료의 생리적인 특성과 감별을 할 수 있다. 4. 기타 조경의 잔디시공, 원로포장, 수목의 식재, 정지와 전정, 돌쌓기, 지주목 세우기 등의 조경 시공작업과 관련된 작업을 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		3시간 30분 정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
조경작업	1. 지형기반시설 설계	1. 포장 설계하기	설계의 목적에 부합하는 포장 디자인과 최적의 포장 공법을 선정할 수 있다. 경관성 및 기능성에 부합하는 최적의 포장재료를 선정할 수 있다. 토목, 건축 등 관련분야와 협력하여 설계업무를 명확히 구분할 수 있다. 포장단면 및 이질 재료의 접합부 등의 처리를 검토하여 그 적합성을 확보할 수 있다.
	2. 조경시설설계	조경시설도면작성하기	휴게, 유희, 수경시설과 관련한 설계도면을 작성할 수 있다.
	3. 식재설계	1. 수종 선정하기	공간개념에 부합하는 다양한 수종을 선택할 수 있다. 식재 설계의 기능과 효과를 발휘할 수 있도록 대상지에 생육 가능한 식물 재료를 선택할 수 있다. 식재 목적에 따라 심미적 특성과 공간구성기능을 고려한 수종을 선정할 수 있다. 수목의 생태적 특성 및 여건을 고려한 수종 선정을 할 수 있다.
		2. 수목식재 설계하기	식재구상에 의해 선정된 교목의 특성을 고려하여 공간에 배식설계를 할 수 있다. 식재구상과 교목의 식재에 조화되도록 관목을 배식할 수 있다. 공간의 기능과 경관 생육조건 등을 감안하여 개별 수목의 규모를 설정할 수 있다. 식물들의 생육조건에 따른 규격과 밀도를 적용하여 상세설계를 할 수 있다. 법적 조건과 공간의 기능, 예산 등을 감안하여 적정한 수목의 수량을 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 지피 초화류 설계하기	식재개념에 부합하고 생육조건 및 향토성에 부합하는 지피 초화류를 선정할 수 있다. 식재개념에 의해 선정된 초종의 배치구상에 따라 초화류 및 지피류의 위치를 선정할 수 있다. 생육조건 등을 감안하여 지피 초화류의 밀도 및 규모를 고려한 식재 설계를 할 수 있다. 공간의 특성과 예산 등을 감안하여 적정한 수량을 결정할 수 있다.
		4. 식재도면 작성하기	계획된 수목의 종류, 크기, 수량, 위치 등이 반영된 평면식재계획도를 작성할 수 있다. 계획된 지피 초화류의 종류, 규격, 수량 및 위치 등이 반영된 평면식재계획도를 작성할 수 있다. 세부 공간별로 교목, 관목, 초화류의 배치 및 구성에 대한 평면계획도와 입면도를 작성할 수 있다. 관목 및 초화류의 식재 밀도와 패턴을 보여주는 상세도를 작성할 수 있다. 식재 시 생육을 보존할 수 있는 식재 보조 기법에 관한 상세도면을 작성할 수 있다.
	4. 수목식재공사	1. 굴취하기	설계도서에 의한 수목의 종류, 규격, 수량을 파악할 수 있다. 굴취지의 현장여건을 파악할 수 있다. 수목뿌리 특성에 적합한 뿌리분 형태를 만들 수 있다. 철사, 고무바, 새끼 등의 결속재료를 이용하여 뿌리분 감기를 할 수 있다. 굴취 후 운반을 위한 보호조치를 할 수 있다.
		2. 수목 가식하기	전체공정과 공사여건을 고려하여 최적의 가식장 위치를 확보할 수 있다. 가식수목의 종류, 규격, 수량을 검토하여 가식장의 면적을 산출할 수 있다. 타 공종의 토지이용, 수목의 반입·식재시기를 파악하여 가식장을 운용할 수 있다. 가식수목이 활착될 수 있도록 식재하고 보호할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 식재기반 조성하기	식물의 생육과 이용에 장해가 되는 것을 파악하고 조치 할 수 있다. 식재수목의 종류, 규격, 수량을 고려하여 식재기반을 조성할 수 있다. 토양분석 결과에 의한 토양개량 계획을 수립하고 불량지반을 개량할 수 있다. 식재기반에 적합한 배수계획을 수립할 수 있다.
		4. 교목 식재하기	수목별 생리특성, 형태, 식재시기를 고려하여 시공할 수 있다. 설계도서에 따라 적절한 식재패턴으로 식재할 수 있다. 식재할 수목 종류 및 규격에 적합한 식재 구덩이 만들기, 거름 넣기, 물 심기 등을 할 수 있다. 식재 전 정지·전정을 하여 수목의 수형과 생리를 조절할 수 있다. 식재 전후 수목의 활착을 위하여 수간보호, 물집 만들기, 지주목 설치 등의 적절한 조치를 수행할 수 있다.
		5. 관목 식재하기	설계서에 의거 관목을 기능적, 생태적, 심미적 측면을 고려하여 식재할 수 있다. 관목 종류별 생리특성, 형태, 식재시기를 고려하여 단위면적당 적정수량으로 식재할 수 있다. 관목의 종류, 규격, 특성에 적합하게 식재구덩이 만들기, 거름 넣기, 흙덮기, 전정 등을 할 수 있다. 식재 전후 관목의 활착을 위한 보호조치를 수행할 수 있다.
		6. 지피 초화류 식재하기	지피 초화류의 생리적, 기능적, 심미적 측면을 고려하여 설계도서와 현장상황의 적합성을 판단할 수 있다. 지피 초화류의 종류별 식재시기를 고려하여 식재할 수 있다. 설계서에 따라 지피·초화류의 종류별 생태 특성을 고려하여 단위 면적당 적정 수량으로 식재할 수 있다. 활착을 위한 농약, 비료, 토양개량제의 사용과 관수 등 적절한 보호조치를 할 수 있다.
	5. 잔디식재공사	1. 잔디 기반 조성하기	설계도서와 현장상황의 적합성을 파악할 수 있다. 설계도서에 따라 식재기반을 조성할 수 있다. 잔디의 규모와 특성에 따른 적정한 관수시설을 설치할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 잔디 식재하기	설계도서에 따라 잔디수량을 산출하여 적기에 반입할 수 있다. 설계도서와 잔디식재 지반에 따라 평떼, 줄떼, 롤잔디, 런너 등의 시공을 할 수 있다. 인력 또는 장비를 사용하여 배토 및 전압을 할 수 있다. 런너 식재 후에는 활착을 위한 차광망, 섬유네트를 설치할 수 있다. 잔디식재 후의 생육을 위하여 시비, 관수, 깎기 등의 관리조치를 할 수 있다.
		3. 잔디 파종하기	설계도서에 따라 적정 종자수, 발아율 등을 파악할 수 있다. 설계도서에 따라 파종시기를 판단하고 파종할 수 있다. 파종 시 적정 피복 두께를 유지하여 시공할 수 있다. 설계도서에 따라 파종공간에 잔디를 균일하게 파종을 할 수 있다. 파종 후 발아상태를 확인해서 보파할 수 있다.
	6. 조경시설물공사	1. 옥외시설물 설치하기	설계된 옥외시설물의 현장시공 적합성을 검토할 수 있다. 설계도서를 근거로 옥외시설물을 현장에 적합하게 시공할 수 있다. 옥외시설물의 높이, 폭, 포장처리, 기울기 등을 적합하게 시공할 수 있다.
	7. 조경포장공사	1. 조립블록 포장 공사하기	설계도서에 따라 건식, 습식 공사법으로 시공할 수 있다. 설계도서에 명시된 문양으로 마감부부터 연속적으로 포설할 수 있다. 곡선부위, 블록절단부위는 절단기로 정교하게 절단하여 정밀 시공할 수 있다. 모래를 깔고, 평면진동기로 표면을 고르게 다지는 등 블록 마감공사를 할 수 있다.
	8. 실내조경공사	1. 실내식물 식재하기	설계도서의 계획개념에 따라 식물을 특성별로 식재할 수 있다. 실내식물의 품질기준과 조성 후 식물의 변화를 고려하여 배치할 수 있다. 식물군의 최소조도에 적합한 세부위치와 간격을 유지하여 식재할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	9. 정지전정관리	1. 굵은 가지치기	1. 정지전정 목적에 따라 대상 수목 및 대상 가지를 선정할 수 있다. 2. 수목의 생리적 특성 등을 고려하여 작업시기를 결정할 수 있다. 3. 작업 대상 가지의 굵기, 위치, 주변 작업 요건 등을 고려하여 작업 방법 및 작업 양을 결정할 수 있다. 4. 작업 후 상처 부위의 크기와 유합조직 형성 등을 예찰하고 사후 관리 계획을 수립할 수 있다. 5. 작업의 효율성과 안정성을 고려하여 작업 대상 수목의 작업 우선순위를 결정할 수 있다. 6. 작업 방법 및 작업 순서에 따라 작업 장비와 기구, 인력 투입 계획을 세울 수 있다. 7. 작업 중 발생하는 잔재물 처리 계획을 세울 수 있다.
		2. 가지 길이 줄이기	1. 수목의 생장 속도나 수형의 균형을 잡아주기 위하여 필요 이상으로 길게 자라난 가지를 선정할 수 있다. 2. 수목의 생리적 특성과 개화 시기 등을 고려하여 작업시기를 결정할 수 있다. 3. 작업 후의 고른 생육을 위하여 눈의 위치와 방향을 파악한 후 정지전정 부위를 결정할 수 있다. 4. 겨울의 적설량과 여름의 강우량, 강풍 등에 대비하여 가지가 부러지거나 휘지 않도록 작업량을 적당히 조절할 수 있다.
		3. 가지 솎기	1. 수형 향상, 채광, 통풍 또는 병해충 예방 등의 목적에 따라 밀생가지가 있는 대상 수목 및 대상 가지를 선정할 수 있다. 2. 수목의 생리 및 작업 효율성을 고려하여 작업 시기 및 작업 횟수, 작업량을 결정할 수 있다. 3. 수관 내부가 환하게 되도록 골고루 가지를 솎아줄 수 있다. 4. 수종별 고유 형태가 형성될 수 있도록 수관 외부의 끝선을 고르게 정리할 수 있다. 5. 가지의 위치에 따라 효율적으로 작업하기 위하여 고지가위 등 작업 목적에 적합한 작업 장비, 도구, 기구를 선정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		4. 생울타리 다듬기	1. 생울타리의 용도에 따라 생울타리의 형상과 높이, 폭을 결정할 수 있다. 2. 결정된 형상과 높이, 폭에 따라 각각의 수종별 생장속도, 맹아력, 화기 등을 파악하고 작업 횟수와 작업시기를 결정할 수 있다. 3. 작업 횟수와 작업시기에 따라 작업량을 결정할 수 있다. 4. 생울타리의 높이와 폭을 일정하게 하기 위하여 지주를 세우고 수평줄을 칠 수 있다. 5. 생울타리의 높이에 따라 윗면과 옆면의 작업 순서를 결정할 수 있다. 6. 생장 속도를 고려하여 아래쪽은 약하게, 위쪽은 강하게 사다리모양으로 정지전정하되 고사된 가지, 병든 가지 등을 제거하고, 밀생된 가지는 솎아준 다음 정지전정 작업을 할 수 있다.
		5. 상록교목 수관 다듬기	1. 정지전정할 나무 수관의 형태를 보고 수목의 생리적 특성에 따라 만들고자 하는 수형을 결정하고, 기존에 수형이 형성되어 있으면 그 형성된 형태를 기준으로 수관을 다듬을 수 있다. 2. 수형을 다듬기 전에 수목의 생리적 특성에 따라 작업시기와 작업 횟수, 작업량을 결정할 수 있다. 3. 작업의 효율성을 높이기 위하여 작업 우선순위를 결정할 수 있다. 4. 작업 우선순위에 따라 죽은 가지와 마른 잎, 웃자란 가지, 밀생된 가지, 병든 가지, 허약한 가지를 우선 제거할 수 있다. 5. 내부는 굵은 가지를 몇 개만 남기고 잔가지는 충분히 솎아내어 통풍과 채광이 잘되도록 하여 나무가 건강하게 잘 자라도록 할 수 있다. 6. 겨울철 폭설에 나뭇가지가 부러지지 않도록 충분히 솎아낼 수 있다. 7. 수종별 고유 형태가 형성될 수 있도록 수관 외부의 끝선을 고르게 정리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		6. 화목류 정지전정하기	1. 정지전정을 통하여 수목의 전체 크기를 줄이고 다듬어 아름다운 수형을 형성하고, 분지를 많이 발생시켜 개화수량을 늘릴 수 있다. 2. 수목의 크기를 줄이거나 다듬는 양에 따라 정지전정 횟수와 작업량을 결정할 수 있다. 3. 수목별 개화습성을 고려하여 정지전정시기를 결정할 수 있다. 4. 정지전정 후 정지전정 잔재물을 깨끗이 털어내고 청소하여 병해충 발생을 미연에 방지할 수 있다.
		7. 형상수 만들기	1. 그동안 자라면서 형성된 수형에 따라 형상수를 만들 수 있는 수목을 선택할 수 있다. 2. 만들고자 하는 수형을 수목의 생리적 특성을 고려하여 결정할 수 있다. 3. 결정된 형상수의 형태를 만들기 위하여 수형을 잡는 방법을 결정할 수 있다. 4. 불필요한 가지는 제거하고 남은 가지는 수목의 생리적 기능에 맞도록 줄기나 가지를 유인하거나 구부려 수형을 만들 수 있다. 5. 오랜 기간을 정하여 연차적으로 원하는 수형을 만들 수 있다.
		8. 소나무류 순 자르기	1. 소나무 정지전정시기를 생리적 특성 및 목적에 따라 결정하고 정지전정횟수와 정지전정방법을 결정할 수 있다. 2. 정지전정의 유형에 따라 굵은 가지자르기, 가지 길이 줄이기, 가지 솎기, 깎아 다듬기 등으로 구분하여 불필요한 가지를 제거하면서 전체적인 수형을 만들 수 있다. 3. 적아와 적심을 통하여 가지의 수량과 신장을 조절할 수 있다. 4. 운치가 있고 아름다운 수형을 만들기 위하여 가지를 유인하는 방법과 시기를 결정할 수 있다. 5. 가지의 강약과 균형을 잡기 위한 신초따기의 시기와 방법을 결정할 수 있다. 6. 나무 수형을 안정성이 있게 하기 위하여 순따기의 시기와 방법을 결정할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	9. 초화류관리	1. 초화류 식재하기	1. 시공도면에 따라 식재지에 초화류를 배치할 수 있다. 2. 초화류 식재 후 생육을 고려하여 식재구덩이, 식재시간, 토양 내 수분, 식재깊이 등 양호한 생육이 가능하도록 식재할 수 있다. 3. 식재후 착근을 고려하여 식재묘가 쓰러지지 않도록 호스를 이용해서 물을 흠뻑 줄 수 있다.
		2. 초화류 관수 관리하기	1. 초화류의 규모에 따라 관수방법을 검토 및 시행할 수 있다. 2. 기상조건을 고려하여 계절별 관수횟수와 관수시간을 적정하게 결정할 수 있다. 3. 초화류 및 토양수분상태를 관찰하여 잎이 시들기 전에 물을 흠뻑주고, 뿌리턱에만 닿도록 관수할 수 있다.
		3. 초화류 월동 관리하기	1. 월동계획에 의거 내한성이 약하여 동해가 우려되는 식재소재에 대해 적기에 월동대책을 수립할 수 있다. 2. 부지가 낮아 겨울철 피해가 우려되는 지역은 바람의 영향을 최소화하는 대책을 강구할 수 있다. 3. 연중 관리계획에 따라 숙근초화 식재지의 지나친 저온낙하 방지를 위하여 멀칭 등을 실시할 수 있다.
	10. 잔디관리	1. 잔디 깎아주기	1. 예초의 기준과 잔디의 생육상태를 고려하여 예초주기를 결정할 수 있다. 2. 예초 시 잔디의 생리적 반응을 이해하여 기후 및 환경변화에 따라 적합하게 응용할 수 있다. 3. 잔디면의 이용목적 및 면적에 따라 예초장비를 적합하게 선택하고 조작할 수 있다. 4. 예초 시 잔디생육, 기상, 미관, 유지관리, 안전 등을 고려하여 작업할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 잔디 관수하기	1. 관수대상지역의 면적과 관수량을 참고하여 소요물의 양을 결정할 수 있다. 2. 엽색의 변형, 잎 말림, 발자국 등 발생시 수분 부족을 예측하여 관수량과 관수시기를 판단할 수 있다. 3. 스프링쿨러 기종별 특성에 대한 지식을 토대로 용도에 적합한 방식을 선택할 수 있다. 4. 혹서기 증산작용억제와 지표면 온도 낮춤을 위하여 시행하는 시린징 관수를 잔디의 생육 및 기상여건에 따라 실시할 수 있다.
	11. 비배관리	1. 화학비료주기	1. 해당 조경공간의 조경식물 중 개화, 결실 등 기능성이 요구되는 식물의 위치, 수량 등을 파악할 수 있다. 2. 개화, 결실 등 기능성에 필요한 식물의 영양소를 파악할 수 있다. 3. 영양소에 따른 화학성분을 결정하고 식물의 크기, 수량 등에 따라 화학비료의 양, 주기방법 등을 결정할 수 있다. 4. 개화, 결실 등의 시기에 따라 화학비료 주기의 시기를 결정할 수 있다. 5. 화학비료주기 후 개화, 결실 등에 따라 다음에 주는 화학비료의 양, 방법, 시기 등을 모니터링 할 수 있다.
		2. 유기질비료주기	1. 해당 조경공간의 조경식물 중 수관, 뿌리기능 저하, 개화, 결실 등에 따라 쇠약해진 식물을 파악할 수 있다. 2. 토양에 화학비료 등 화학성분의 과다는 토양을 산성화 시켜 식물에 피해를 줄 수 있기 때문에 유기질비료를 시비할 수 있다. 3. 식물의 크기 등에 따라 유기질비료 주기의 방법과 양, 시기를 결정할 수 있다. 4. 유기질비료주기 후 개엽, 개화 등에 따라 다음에 주는 유기질비료의 양과 방법, 시기 등을 모니터링할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		3. 영양제 엽면 시비하기	1. 해당 조경공간의 조경식물 중 잎의 크기, 색이 건강한 식물에 비하여 크기가 작고, 색이 옅은 것의 수량 및 위치를 파악할 수 있다. 2. 잎의 영양상태가 좋지 않은 식물의 경우 식물의 미량원소를 물에 녹여 공급하여 빠르게 건강상태를 회복시킬 수 있다. 3. 잎에 미량원소를 희석하여 영양제 엽면시비 후 뿌리부위의 건강상태를 모니터링하여 수목의 전체적인 건강상태를 확인할 수 있다.
		4. 영양제 수간 주사하기	1. 해당 조경공간의 조경 수목 중 수관부에 영양상태가 건강하지 못하지만 영양제 엽면시비가 관란하거나 효과가 낮을 것으로 판단되는 수목의 위치 및 수량을 파악할 수 있다. 2. 수관의 상태가 좋지 않지만 영양제 엽면시비 등의 방법을 시행하지 못할 경우 미량원소를 수간주사에 담아 시행할 수 있다. 3. 영양제 수간주사의 경우 수액의 분출에 따라 수간주사의 주입이 원활하지 않으므로 수간주사 후 수액주입 완료시까지 확인할 수 있다. 4. 수간주사에 미량원소를 희석하여 수간주사 후 뿌리부위의 건강상태도 모니터링하여 수목의 전체적인 건강상태를 확인할 수 있다.
	12. 관수 및 기타 조경관리	1. 관수하기	1. 관수대상의 규모에 따라 관수방법을 검토 및 시행할 수 있다. 2. 관수대상지역의 면적과 단위 관수량을 참고하여 소요되는 물의 양을 결정할 수 있다. 3. 기상조건을 고려하여 계절별 관수횟수와 관수시간을 적정하게 결정할 수 있다. 4. 관수대상 및 토양의 수분상태를 관찰하여 잎이 시들기 전에 물을 흠뻑주고, 뿌리턱에만 닿도록 관수할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 지주목 관리하기	1. 계절별 요인 및 지역의 고유 특성에 따라 지주목의 크기와 종류를 선택하여 설치할 수 있다. 2. 이용자의 안전을 고려한 지주목의 종류와 재료를 선택하여 안전사고발생을 미연에 방지할 수 있다. 3 일상점검계획표에 따라 지주목의 노후 및 결속 상태를 점검하고 보수 및 교체작업을 할 수 있다.
		3. 멀칭 관리하기	1. 수목의 생리적 특성 및 잡초 발생, 병해충 발생율을 근거로 멀칭 대상 지역을 선정할 수 있다. 2. 멀칭 대상 지역에 따라 멀칭재료 및 멀칭 방법을 를 선택할 수 있다. 3. 멀칭재료 및 멀칭 방법과 대상 지역의 훼손 가능성에 따라 멀칭대상 지역의 멀칭상태를 수시로 점검하여 원래상태가 유지되고 있는지 관찰할 수 있다. 4 멀칭 대상 지역의 훼손 정도에 따라 필요한 장소에 추가로 멀칭을 실시 할 수 있다.
		4. 월동 관리하기	1. 식재 년수, 식재위치, 내한성 등에 따라 월동 관리대상 식물을 선정할 수 있다. 2. 선정된 식물과 식재 지역의 기후에 따라 월동 재료와 월동 방법을 결정할 수 있다. 3. 대상 수목의 생육상태와 종류, 식재지역의 온도와 풍속 등을 근거로 하여 월동작업 및 해체시기를 결정할 수 있다. 4. 해체된 월동재료는 병해충 발생의 전염원이 될 수 있으므로 관리지역 밖으로 반출하거나 소각 처리할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 장비 유지 관리하기	1. 보유 장비를 용도에 따라 분류하고 보유장비 대장을 만들어 장비 보관소에 비치하며 관리자를 지정할 수 있다. 2. 보유 장비의 효율적인 관리를 위하여 보관 위치를 정하고 점검에 필요한 항목을 결정할 수 있다. 3. 보유한 장비는 점검에 필요한 항목에 따라 수시로 점검하여 언제든지 사용할 수 있도록 청결하게 유지할 수 있다. 4. 장비별 관리자는 점검일정에 따라 항상 점검 후 그 결과를 장비대장에 기록할 수 있다. 5. 관리에 필요한 장비 장비는 점검 일정 및 점검 항목에 따라 점검하여 항상 청결을 유지할 수 있다.
		6. 청결 유지 관리하기	1. 관리대상지역을 일상점검 계획표에 따라 항상 점검하여 청결을 유지할 수 있다. 2. 작업 시작 전과 후에 각 1회씩 1일 2회 청소 작업을 실시하여 항상 청결을 유지함으로써 이용자에게 아름다운 환경과 경관을 제공할 수 있다. 3. 항상 청결을 유지하여 병.해충 발생의 근원을 제거할 수 있다. 4. 항상 청결을 유지하여 이용자 및 작업자의 안전사고를 예방할 수 있다. 5. 관리지역을 세분화하여 일정한 순서대로 빠짐없이 청소할 수 있다. 6. 청소 점검은 도보로 순회하여 확인하며 미비한 지역이 발견되면 즉시 재청소를 하여 항상 청결 상태가 유지되도록 할 수 있다.
		7. 실내 식물 관리하기	1. 해당 실내공간 및 식재된 실내식물의 특성을 파악하여 연간 실내식물 관리 계획을 수립할 수 있다. 2. 실내식물의 위치, 생육상태를 확인하는 점검표를 작성할 수 있다. 3. 실내식물의 배수시설을 점검표를 작성하여 주기적으로 확인할 수 있다. 4. 실내식물의 관수, 영양공급 등 생육상태 개선을 위한 작업을 실시할 수 있다. 5. 실내식물의 고사, 생육조건(채광, 통풍, 온·습도, 등) 변경에 따른 실내식물의 선택, 교체를 할 수 있다. 6. 화분의 위치변경 및 새로운 화분 교체를 할 수 있다.