출제기준 (필기)

직무분야	기 계			자격종목			기계설계산업기사			적용기간		2011. 1. 1. ～ 2015. 12. 31
○직무내용: 주로 CAD시스템을 이용하여 기계도면을 작성하거나 수정, 출도를 하며 부품도를 도면이 형식에 맞게 배열하고, 단면 형상의 표시 및 치수 노트를 작성 또한 컴퓨터를 이용한 부품의 전개도, 조립도, 구조도 등을 설계하며, 생산관리, 품질관리, 설비관리 등의 직무를 수행
필기검정방법			객관식			문제수			80	시험시간			2시간
필 기 과목명		출 제 문제수			주요항목			세부항목			세세항목
기계가공법 및 안전관리		20			1. 기계가공			1. 공작기계 및 절삭제			1. 공작기계의 종류 및 용도 2. 절삭제, 윤활제 및 절삭공구재료 등
								2. 기계가공			1. 선반가공 2. 밀링가공 3. 연삭가공 4. 드릴링가공 및 보링가공 5. 브로칭가공 및 기어가공 6. 정밀입자가공 및 특수가공 7. NC(수치제어) 공작기계 및 기타 기계가공법
					2. 측정, 손다듬질 가공 및 안전			1. 측정 및 손다듬질 가공			1. 길이 및 각도측정 2. 표면거칠기와 형상위치정도 측정 3. 윤곽측정, 나사 및 기어측정 4. 손다듬질가공법 등
								2. 기계안전작업			1. 기계가공과 관련되는 안전수칙
기계제도		20			1. 제도 개요			1. 기계제도일반			1. 일반사항 2. 투상법 및 도형표시법 3. 치수기입법 4. 표면거칠기 5. 공차와 끼워맞춤 6. 기하공차 7. 가공기호 및 약호
					2. 기계제도			1. 기계요소제도			1. 운동용 기계요소 2. 체결용 기계요소 3. 제어용 기계요소
								2. 도면해독			1. 기계가공도면 2. 재료기호 및 중량산출

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
기계설계 및 기계재료	20	1. 기계설계	1. 기계요소설계의 기초	1. 단위 2. 물리량 3. 표준화 등
			2. 재료의 강도 및 변형	1. 응력 2. 변형률 3. 안전율 등
			3. 체결용 기계요소	1. 나사(볼트, 너트) 2. 키, 핀, 스플라인, 코터 3. 리벳, 용접
			4. 동력 전달용 기계요소	1. 축, 축이음, 베어링 2. 기어, 벨트, 로프, 체인전동 등
			5. 완충 및 제동용 기계요소	1. 스프링 2. 플라이 휠 3. 제동장치(브레이크, 댐퍼 등)
		2. 기계재료	1. 기계재료의 성질과 분류	1. 기계재료의 개요 2. 기계재료의 물성변화 재료시험
			2. 철강재료의 기본특성과 용도	1. 탄소강 2. 주철 및 주강 3. 구조용강 4. 특수강
			3. 비철금속재료의 기본특성과 용도	1. 동과 동합금 2. 알루미늄과 그 합금 3. 마그네슘과 그 합금 4. 티타늄과 그 합금 5. 기타 비철금속재료와 그 합금
			4. 비금속 기계재료	1. 유기재료(범용 플라스틱 등) 2. 무기재료(파인세라믹스 등)
			5. 열처리와 신소재	1. 열처리 및 표면처리 2. 신소재

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
컴 퓨 터 응용설계	20	1. 컴퓨터응용설계관련 기초	1. CAD용 H/W	1. 그래픽 입력장치 2. 그래픽 출력장치 3. CAD 시스템의 구성방식 등
			2. CAD용 S/W	1. 소프트웨어의 종류와 구성 2. CAD 시스템에 의한 도형처리 - 원, 타원, 스플라인 등 - 곡선 및 곡면 표현 등 3. 기하학적 도형 정의 (와이어프레임, 서피스, 솔리드 등)
		2. 컴퓨터 응용설계 관련 응용	1. 그래픽과 관련된 수학 및 용어	1. 모델링을 위한 기초 수학 2. 2D / 3D 좌표변환 (DXF, IGES, STEP, STL 등) 3. CAD에서 사용하는 컴퓨터그래픽스 관련 용어의 정의

출제기준 (실기)

직무분야	기 계			자격종목		기계설계산업기사			적용기간		2011. 1. 1 ～ 2015. 12. 31
○ 직무내용 : 주로 CAD시스템을 이용하여 기계도면을 작성하거나 수정, 출도를 하며 부품도를 도면이 형식에 맞게 배열하고, 단면 형상의 표시 및 치수 노트를 작성 또한 컴퓨터를 이용한 부품의 전개도, 조립도, 구조도 등을 설계하며, 생산관리, 품질관리, 설비관리 등의 직무를 수행 ○수행준거 : 1) CAD 소프트웨어를 이용하여 산업규격에 적합하고 도면의 형식에 맞는 부품도를 작성하고 출력할 수 있다. 2) CAD 소프트웨어를 이용하여 모델링 작업 및 설계 검증(질량해석 등)을 할 수 있다. 3) 제시된 기계의 특성에 맞는 부품의 제작 및 조립에 필요한 내용(치수, 공차, 가공 기호 등)을 표기할 수 있다.
실기검정방법			작 업 형				시험시간			5시간 정도
실 기 과목명		주요항목			세부항목			세세항목
기계설계실무		1.설계관련 정보 수집 및 분석			1.정보 수집하기			1. 설계에 관련된 다양한 정보 원천을 확보할 수 있어야 한다.
					2.정보 분석하기			1. 설계관련 정보들을 체계적으로 해석, 또는 분석하고 적용할 수 있어야 한다.
		2.설계관련 표준화 제공			1.소요자재목록 및 부품 목록 관리하기			1. 주어진 도면으로부터 정확한 소요자재 목록 및 부품목록을 작성할 수 있어야 한다.
		3.도면해독			1.도면 해독하기			1. 부품의 전체적인 조립관계와 각 부품별 조립관계를 파악할 수 있어야 한다. 2. 도면에서 해당부품의 주요 가공부위를 선정하고, 주요 가공치수를 결정할 수 있어야 한다. 3. 가공공차에 대한 가공정밀도를 파악하고, 그에 맞는 가공설비 및 치공구를 결정할 수 있어야 한다. 4. 도면에서 해당부품에 대한 재질특성을 파악하여 가공 가능성을 결정할 수 있어야 한다.
		4.형상(3D/2D) 모델링			1.모델링 작업 준비하기			1. 사용할 CAD 프로그램의 환경을 효율적으로 설정할 수 있어야 한다.
					2.모델링작업하기			1. 이용 가능한 CAD 프로그램의 기능을 사용하여 요구되는 형상을 설계로 완벽하게 구현할 수 있어야 한다.
		5.모델링 종합평가			1.모델링 데이터 확인하기			1. 부품 간 상호 결합 상태를 검증할 수 있어야 한다.
					2.단품의 어셈블리하기(ASSEMBLY)			1. 모든 단품을 누락 없이 정확한 위치에 조립할 수 있어야 한다.

실 기 과목명	주요항목	세부항목	세세항목
	6.설계도면 작성	1.설계사양과 구성요소 확인하기	1. 설계 입력서를 검토하여 주요 치수가 정확히 선정이 되었는지 확인할 수 있어야 한다.
		2.도면 작성하기	1. 부품 상호간 기구학적 간섭을 확인하여 오류발생 시 수정할 수 있어야 한다. 2. 레이아웃도, 부품도, 조립도, 각종 상세도 등 일반 도면을 작성할 수 있어야 한다.
		3.도면 출력하기	1. 표준 운영절차에 의하여 요구되는 설계 데이터 형식의 파일로 저장하거나 출력할 수 있어야 한다.
	7.요소부품 재질 검토(재료열처리)	1.강도 및 열처리 방안 선정하기	1. 소재별 부품의 강도, 경도, 변형중요도등을 결정할 수 있어야 한다. 2. 소재의 특성에 따라 열처리방안을 선정할 수 있어야 한다.
	8.설계검증	1.설계검증 준비하기	1. 조립에 필요한 단품의 데이터의 오류를 확인하고, 수정할 수 있어야 한다.
		2.공학적 검증하기	1. 구성품의 질량, 응력, 변위량 등을 CAD 소프트웨어 등을 이용하여 계산하고 검증할 수 있어야 한다.