출제기준(필기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비 설비·설치		자격 종목	설비보전기능사			적용 기간	2021.1.1. ∼ 2024.12.31.
○ 직무내용 : 생산시스템이나 설비(장치)의 설비보전에 관한 기능적인 지식을 가지고, 생산설비 등을 최적의 상태로 효율적으로 유지하기 위해 일상점검 및 정기점검을 통한 설비진단을 하고 고장부위를 정비하거나 유지, 보수, 관리 및 운용 등을 수행하는 직무이다.
필기검정방법		객관식			문제수			60	시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
기계보전일반, 설비관리, 공유압일반, 산업안전	60	1. 기계보전의 개요	1. 기계보전에 관한 용어	1. 보전에 관한 용어 2. 고장의 종류 해석에 관한 용어
			2. 윤활	1. 마찰의 개념 2. 윤활제 3. 윤활제의 급유방법 4. 윤활관리
		2. 기계제도	1. 기계제도	1. 기계제도의 기초 2. 정투상도법 3. 단면도법 4. 기계요소 제도법 5. 용접, 배관기호의 표시법
		3. 기계장치 보전	1. 보전측정기구	1. 측정기구 및 공기구 2. 보전용 재료
			2. 기계요소 보전	1. 체결용 기계요소의 보전 2. 축 기계요소의 보전 3. 전동용 기계요소의 보전 4. 제어용 기계요소의 보전 5. 관계 기계요소의 보전
			3. 기계장치 보전	1. 밸브의 점검 및 정비 2. 펌프의 점검 및 정비 3. 송풍기의 점검 및 정비 4. 압축기의 점검 및 정비 5. 감속기의 점검 및 정비 6. 전동기의 점검 및 정비
		4. 설비관리계획	1. 설비관리 개론	1. 설비관리의 개요 2. 설비의 범위와 분류
			2. 설비보전의 계획과 관리	1. 설비보전과 관리시스템 2. 설비보전의 본질과 추진방법 3. 설비보전관리 4. 설비의 신뢰성과 보전성
		5. 종합적 설비관리	1. 공장설비관리	1. 공장설비관리의 개요 2. 계측관리 3. 치공구 관리
			2. 종합적 생산보전	1. 종합적 생산보전의 개요 2. 설비효율 개선방법 3. 만성로스 개선방법 4. 자주보전 활동 5. 품질개선 활동
		6. 공압	1. 공유압의 개요	1. 기초이론 2. 공유압의 원리 3. 공유압의 특성
			2. 공압기기	1. 공기압 발생장치 2. 공압 제어밸브 3. 공압 액추에이터
			3. 공압 기호 및 회로	1. 공압 기호 및 회로
		7. 유압	1. 유압기기	1. 유압발생장치 2. 유압제어밸브 3. 유압액추에이터 4. 유압부속기기 5. 유압작동유
			2. 유압 기호 및 회로	1. 유압 기호 및 회로
		8. 산업안전	1. 산업안전의 개요	1. 산업안전의 목적과 정의 2. 산업재해의 분류
			2. 산업시설의 안전	1. 기계작업의 안전 2. 전기취급시 안전 3. 여러 가지 산업시설의 안전 4. 안전보호구
			3. 가스 및 위험물에 관한 안전	1. 가스 안전 2. 위험물 안전
			4. 사고예방	1. 사고방지의 대책 2. 사고발생원인 및 예방
			5. 산업안전 관계법규	1. 산업안전 보건법

출제기준(실기)

직무 분야	기계		중직무분야	기계장비 설비·설치	자격 종목		설비보전기능사		적용 기간	2021.1.1. ∼ 2024.12.31.
○ 직무내용 : 생산시스템이나 설비(장치)의 설비보전에 관한 기능적인 지식을 가지고, 생산설비 등을 최적의 상태로 효율적으로 유지하기 위해 일상점검 및 정기점검을 통한 설비진단을 하고 고장부위를 정비하거나 유지, 보수 및 운용 등을 수행하는 직무이다. ○ 수행준거 : 1. 소음 및 진동 측정장비 등을 설치하여 소음 및 진동을 측정할 수 있다. 2. 보전 장비를 활용하여 체결용, 축․관계, 베어링, 전동장치에 대한 기계요소를 보전할 수 있다. 3. 유공압 회로를 이해하고 구성하여 동작시킬 수 있다. 4. 설비보전에 필요한 전기용접 작업을 할 수 있다.
실기검정방법		작업형				시험시간		4시간 정도 (동영상: 1시간, 작업형: 3시간)

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
설비보전 실무	1. 설비보전(동영상)	1. 설비진단하기	1. 회전기계에 진동센서를 부착하고 FFT분석기에 연결하는 시스템을 구축할 수 있어야 한다. 2. 소음계를 사용하여, 설비의 소음상태를 측정할 수 있어야한다.
		2. 기계요소 보전하기	1. 체결용 기계요소의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야한다 2. 축계 기계요소의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야한다 3. 베어링 요소의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야한다 4. 전동용 기계요소의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야한다 5. 관용기계요소의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야 한다. 6. 유공압 및 유체기계의 종류 및 특성을 이해하고, 현업에 적용할 수 있어야 한다.
		3. 윤활 관리하기	1. 윤활유 검사기를 이용하여, 윤활유의 오염도를 측정하여 오염의 원인을 파악하고, 오염방지를 할 수 있어야 한다 2. 윤활유 검사기를 이용하여, 윤활유의 열화를 측정하여 열화의 원인을 파악하고, 열화지연을 할 수 있어야 한다 3. 윤활유 급유장치를 이용하여, 각종산업기계에 사용되는 윤활유를 공급할 수 있어야 한다. 4. 윤활유의 각종 물리적 성질 및 화학적 성질을 이해 하고, 산업기기의 특성에 맞는 윤활유를 선정할 수 있어야 한다.
	2. 설비보전(작업)	1. 설비구성작업하기	1. 전기 시퀀스를 이용한 공압 실린더 2개의 회로를 구성할 수 있어야 한다. 2. 전기 신호로 구동되는 유압 실린더 1개의 회로를 구성할 수 있어야 한다
		2. 유공압회로 도면 파악하기	1. 유공압 회로도를 파악하기 위하여 유공압 회로도의 부호를 해독할 수 있다. 2. 유공압 회로도에 따라 정확한 유공압 부품의 규격을 파악할 수 있다. 3. 유공압 회로도를 이용하여 세부 점검 목록을 확인 후 정확한 고장 원인과 비정상 작동 등을 파악할 수 있다.
		3. 유공압 장치 조립하기	1. 작업표준서에 따라 유공압 장치 부품의 지정된 위치를 파악하고 정확히 조립할 수 있다. 2. 유공압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다. 3. 유공압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유공압 장치 조립 시 안전 사항을 준수 할 수 있다.
		4. 유공압 장치 기능 확인하기	1. 유공압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 유공압 장치를검사하고 조립도와 비교할 수 있다. 2. 조립된 유공압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태를 확인하고 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다. 3. 유공압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를기록하고 관리할 수 있다.
		5. 사후 보전작업하기	1. 기계장치를 이용하여, 가공 및 조립작업을 할 수 있어야 한다. 2. 전기용접기를 이용하여, 사후 보전작업을 할 수 있어야 한다.