출제기준(필기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	침투비파괴검사기사			적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 검사계획 수립 및 결과에 대한 판정 등의 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지, 건전성 여부 결정, 검사방법 시범 및 지도, 안전관리 및 교육 등 비파괴검사전반을 관리 및 감독하는 직무
필기검정방법		객관식			문제수			80	시험시간			2시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
비파괴검사 개론	20	1. 비파괴검사의 특성	1. 비파괴검사의 종류 및 특성	1. 비파괴검사의 원리 2. 비파괴검사 기법의 종류와 특성 3. 비파괴검사의 특성비교
		2. 철강재료	1. 재료의 조직과 성질	1. 탄소강 2. 합금강 3. 주강 4. 주철
			2. 첨가원소의 영향	1. 합금 2. 불순물
			3. 기계적 성질	1. 경도와 강도 2. 표면경화
			4. 소재의 제조와 용도	1. 탄소강 2. 합금강 3. 주강 4. 각종주철
		3. 비철재료의 합금	1. 비철 및 그 합금 개요	1. 종류 2. 특징
			2. 동, 알루미늄 및 그 합금	1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도
			3. 마그네슘, 아연 및 그 합금	1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도
			4. 납, 주석, 귀금속, 기타 그 합금	1. 주성분과 제조 2. 성질과 용도
			5. 비철과 그 합금 열처리	1. 열처리
		4. 재료시험	1. 재료시험법	1. 기계시험 2. 기타시험

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
		5. 용접일반 이론	1. 아크용접	1. 용접의 총론 2. 피복금속아크용접 3. 서브머지드 아크용접 4. 가스․텅스텐 아크용접 5. 가스․금속 아크용접 6. 플럭스코어드 아크용접 7. 기타 아크용접
		6. 용접시공	1. 용접시공 및 검사	1. 용접이음과 결함의 종류 2. 용접변형과 잔류응력 3. 용접결함의 생성과 특성 및 방지대책
침투탐상검사 원리	20	1. 침투탐상검사의 기초 이론	1. 침투탐상의 특성	1. 침투탐상검사의 적용 특성 2. 침투탐상검사의 장․단점 3. 침투탐상검사의 신뢰성
			2. 표면장력과 모세관 현상	1. 표면장력 2. 모세관 현상
			3. 침투이론	1. 적심성과 침투 능력
			4. 유화	1. 유화 및 유화제
			5. 형광	1. 형광 및 형광물질
			6. 침투탐상검사의 기초	1. 침투탐상검사의 기초이론
		2. 침투탐상검사의 원리	1. 표면조건 및 세척	1. 표면 조건 2. 세척 방법
			2. 침투탐상제의 침투 현상 및 관찰	1. 침투탐상제의 침투와 현상 2. 지시의 검출과 관찰 3. 기타 탐상검사원리
		3. 침투탐상검사의 관리	1. 침투탐상검사 및 탐상기기 관리	1. 탐상검사 시 주의해야 할 사항 2. 침투탐상의 제반영향 3. 탐상기기의 관리
		4. 침투탐상검사의 결함 특성	1. 결함의 종류와 발생원인	1. 판재의 결함 2. 주․단강품의 결함 3. 용접 결함 4. 기타 결함

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상검사 시험	20	1. 침투탐상검사의 장치	1. 침투탐상검사 장치 및 작동	1. 침투탐상검사 장비의 구성 2. 침투탐상검사 장비의 기능
			2. 침투탐상검사 재료	1. 침투 탐상검사 재료 2. 기타 부대장비
		2. 침투탐상검사 기술	1. 침투탐상검사 방법의 종류와 특성	1. 침투탐상검사 방법의 종류 2. 침투탐상검사 방법의 특성
			2. 침투탐상검사	1. 판재의 탐상 2. 주․단조품의 탐상 3. 용접부의 탐상 4. 기타 특수재료의 탐상
		3. 침투탐상검사 결과	1. 결함의 해석	1. 결함의 종류 2. 결함의 해석
			2. 결함의 판정	1. 결함의 판정 2. 후속조치 3. 침투지시모양의 기록 및 보고서 작성
침투탐상검사 규격	20	1. 관련 국내 규격	1. 검사조건	1. 사용 장치 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장치의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정
		2. 주요 외국 관련 규격	1. 검사조건	1. 사용 장치 및 재료 2. 적용 범위 3. 대비시험편 4. 현상조건 5. 탐상제 및 장치의 보수, 점검
			2. 검사방법	1. 검사절차서 작성 2. 검사방법의 분류 3. 검사의 순서 4. 검사의 조작
			3. 지시모양 및 결함의 분류	1. 침투지시모양의 분류 2. 결함의 분류 3. 결과의 해석 및 판정

출제기준(실기)

직무 분야	안전관리		중직무분야	비파괴검사		자격 종목	침투비파괴검사기사		적용 기간	2016. 1. 1. ~ 2019. 12. 31.
○ 직무내용 : 침투비파괴검사에 대해 검사계획 수립 및 결과에 대한 판정 등의 업무를 담당하며, 검사결과에 대한 평가, 보고서 기록 및 유지, 건전성 여부 결정, 검사방법 시범 및 지도, 안전관리 및 교육 등 비파괴검사전반을 관리 및 감독하는 직무 ○ 수행준거 : 1. 침투 탐상장비를 조작, 점검할 수 있다. 2. 용접부나 각종 재료를 침투 탐상장비를 이용하여 탐상하고, 결함 유무를 판별, 결함의 종류와 등급을 판정할 수 있다. 3. 보고서 및 절차서를 작성할 수 있다.
실기검정방법		복합형			시험시간			필답형 : 1시간 30분, 작업형 : 30분∼1시간정도

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
침투탐상시험	1. 침투 비파괴검사	1. 침투 비파괴검사 준비하기	1. 검사 절차서에 의해서 검사범위를 파악하여 검사 대상물에 대한 전처리를 수행할 수 있다. 2. 검사절차서에 의해서 검사에 적합한 침투액을 선정할 수 있다. 3. 검사절차서에 의해서 검사에 적절한 온도범위를 파악하고, 대비시험편을 사용하여 비교할 수 있다. 4. 작업자에게 검사를 지시하기 전에 일반 안전관리 및 관련 교육을 실시할 수 있다. 5. 검사장비의 교정 절차에 따라 교정을 실시할 수 있다.
		2. 침투 비파괴검사 실시하기	1. 검사절차서에 의해서 침투액 적용 방법을 결정하고, 검사면에 적용할 수 있다. 2. 검사절차서에 의해서 잉여침투액 제거 방법을 결정하고, 제거할 수 있다. 3. 검사절차서에 의해서 현상제 적용 방법을 결정하고, 적용할 수 있다. 4. 일정 현상시간이 경과하면 결함지시 모양이 있는지 확인할 수 있다.
		3. 침투 비파괴검사 정리하기	1. 사용 장비 및 기자재를 해체하고, 검사 대상물 표면에 대한 후처리를 수행할 수 있다. 2. 검사품에 관련된 사항을 파악하여 정리할 수 있다. 3. 침투 지시 모양을 파악하여 결함의 종류와 결함치수를 측정할 수 있다.
	2. 비파괴검사 결과의 평가	검사결과 수집하기	검사대상물의 용도와 특징 및 검사를 수행하는 목적을 수집하고 이해할 수 있다. 검사장비(및 기자재)의 신뢰성을 확인할 수 있다. 검사절차의 적절성을 확인할 수 있다. 검사현장의 조건, 환경, 검사 대상물의 표면상태 등을 확인하고, 그 적절성을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
		2. 검사결과 분석하기	결함의 존재 유무를 파악할 수 있다. 검출된 결함의 종류를 구분할 수 있다. 검출된 결함의 위치를 파악하고, 크기를 측정할 수 있다.
		3. 검사결과 평가하기	관련 표준, 절차서 및 시방서 등에 따라 결함의 등급을 분류할 수 있다. 결함의 등급에 따른 판정기준을 확인할 수 있다. 판정기준에 따라 검사결과의 합격/불합격 판정을 할 수 있다.
		4. 검사보고서 작성하기	보고서에 검사개요, 검사방법 및 결과 등을 기재할 수 있다. 보고서에 결함의 종류와 위치 등을 도면으로 표시할 수 있다. 작성한 보고서를 책임자의 승인을 거쳐 발주자에게 제출할 수 있다.