출제기준(필기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무분야	기 계			자격종목			용접 기사		적용기간			2011. 01. 01 ～ 2014. 12. 31
○ 직무내용 : 주로 제품과정에 필요한 하나의 제품 또는 구조물을 완성하는 용접작업을 수행 및 관리하며, 용접에 관한 설계와 제도 완성, 이에 따르는 비용계산, 재료준비 등의 직무 수행
필기검정방법		객관식			문제수			100			시험시간		2시간 30분
필 기 과목명	출 제 문제수		주요항목			세부항목				세세항목
기계제작법	20		1. 기계제작법			1. 비절삭가공				1. 원형 및 주조 2. 소성가공 3. 열처리 및 표면처리 4. 용접 및 판금․제관
						2. 절삭가공				1. 절삭이론 2. 절삭가공법 및 NC(수치제어)가공 3. 지그 및 측정 4. 손 다듬질 가공
						3. 특수가공				1. 특수가공 2. 정밀입자가공

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
재료역학	20	1. 개요	1. 힘과 모멘트	1. 힘의 성분 2. 힘과 모멘트 평형 3. 자유물체도 4. 마찰력
			2. 평면도형의 성질	1. 도심 2. 관성 모멘트 3. 극관성 모멘트 4. 평행축 정리
		2. 응력과 변형률	1. 응력의 개념	1. 인장응력 2. 압축응력 3. 전단응력 4. 응력 집중
			2. 변형률의 개념 및 탄, 소성 거동	1. 재료의 물성치 2. 응력-변형률 선도 3. 전단변형률 4. 탄성-소성 거동 5. 크리프 및 피로 6. 후크의 법칙 7. 포아송의 비 8. 파손이론 9. 허용응력 10. 안전계수
			3. 축하중을 받는 부재	1. 수직 응력 및 변형률 2. 변형량 3. 부정정 문제 4. 탄성변형에너지 5. 열응력
		3. 비틀림	1. 비틀림 하중을 받는 부재	1. 비틀림 강도 2. 전단응력 3. 비틀림 모멘트 4. 전단 변형률 5. 비틀림 각도 6. 비틀림 강성 7. 비틀림 변형에너지

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
				8. 동력 전달 및 강도설계(축, 풀리) 9. 스프링 10. 박막튜브의 비틀림
		4. 굽힘 및 전단	1. 굽힘 하중	1. 반력 2. 굽힘 모멘트 선도 3. 하중, 전단력 및 굽힘모멘트 이론
			2. 전단 하중	1. 보의 전단력 2. 보의 모멘트
		5. 보	1. 보의 굽힘과 전단	1. 곡률, 변형률 및 굽힘 모멘트 관계 2. 굽힘공식 3. 굽힘응력 및 변형률 4. 전단공식 5. 전단응력 및 변형률 6. 탄성에너지 7. 전단류
			2. 보의 처짐	1. 보의 처짐 2. 모멘트면적법, 중첩법 3. 보의 설계(응용) 4. 처짐과 응력의 조합문제 5. 처짐각(기울기)
			3. 보의 응용	1. 부정정보 2. 카스틸리아노(Castigliano) 정리
		6. 응력과 변형률 해석	1. 응력 및 변형률 변환	1. 평면 응력과 평면 변형률 2. 응력 및 변형률 변환 3. 주응력과 최대전단응력 4. 모어 원
		7. 평면응력의 응용	1. 압력용기, 조합하중 및 응력 상태	1. 평면응력상태의 후크의 법칙 2. 삼축 응력상태(Bulk modulus & Dilatation) 3. 압력용기 4. 원심력에 의한 응력 5. 조합하중 6. 보의 최대응력(굽힘응력과 전단응력 조합)
		8. 기둥	1. 기둥 이론	1. 회전 반경 2. 편심하중을 받는 단주 3. 기둥의 좌굴

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
용접 야금	20	1.용접야금 기초	1.용접야금 기초	1. 금속결정구조와 내부결함 2. 화합물의 반응과 열화학적 평형 3. 평형상태도 4. 금속의 강화기구
			2.액상 및 응고야금	1. 슬래그-금속반응, 금속-가스반응, 가스의 용해 2. 응고 조직 3. 탈산, 탈황, 탈인 반응 4. 용접부의 편석 현상 5. 고온 균열의 발생과 방지 대책
			3.고상야금	1. 항온변태도, 연속 냉각변태도의 활용 2. 열영향부 조직의 특징과 기계적 성질 3. 저온 균열의 발생과 방지 대책 4. 금속 열처리 조직과 그 특징 5. 예열, 후열
		2 .용접재료의 관리	1.용접재료 선택과 관리	1. 용접 재료의 분류와 표시 2. 용가제의 성분과 기능 3. 슬래그의 생성 반응 4. 용접 재료의 관리

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
용접구조설계	20	1. 용접설계	1. 용접설계	1. 용접 이음부의 기호 2. 용접 이음부의 강도계산 3. 용접 구조물의 설계
		2. 용접시공 및 시험(검사)	1. 용접시공 및 결함	1. 용접시공, 경비 및 용착량 계산 2. 용접준비 3. 본용접 및 후처리 4. 용접온도분포, 잔류응력, 변형, 결함 및 그 방지 대책
			2. 용접성 시험(검사)	1. 비파괴 시험 및 검사 2. 파괴 시험 및 검사

필 기 과목명	출 제 문제수	주요항목	세부항목	세세항목
용접일반 및 안전관리	20	1. 용접 일반의 개요	1. 용접의 개요 및 원리	1. 용접의 개요 및 원리 2. 용접의 분류 및 용도
			2. 피복금속아크 용접 및 가스용접	1. 피복금속아크용접용 설비 및 기구 2. 피복아크용접법 3. 절단 및 가공 4. 가스용접용 설비 및 기구 5. 가스용접법
			3. 기타 용접 및 용접의 자동화	1. 특수용접 2. 압접 3. 납땜 4. 용접의 자동화 및 기타용접
		2. 용접안전 관리	1. 용접안전관리	1. 피복금속아크, 가스 및 기타 용접의 안전장치 2. 화재, 폭발, 전기, 전격사고의 원인 및 그 방지대책 3. 용접에 의한 장해 원인과 그 방지 대책

출제기준(실기)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

직무분야		기 계			자격종목	용접기사		적용기간		2011. 01. 01 ～ 2014. 12. 31
○ 직무내용 : 주로 제품과정에 필요한 하나의 제품 또는 구조물을 완성하는 용접작업을 수행 및 관리하며, 용접에 관한 설계와 제도 완성, 이에 따르는 비용계산, 재료준비 등의 직무 수행 ○ 수행준거 : 1. 도면, 용접절차사양서, 작업지시서에서 용접요구사항을 파악할 수 있다. 2. 용접재료 준비와 작업환경을 확인할 수 있다. 3. 안전보호구 착용 및 용접장치 특성을 이해하고, 용접기 설치 및 점검관리를 할 수 있다. 4. 주어진 도면을 해독하여 소요 재료를 산출할 수 있다 5. 작업공정에 따라 용접재료를 용도에 맞게 절단, 가공 및 용접할 수 있다. 6. 용접작업시 수시(자주)검사하기와 결함부위를 수정할 수 있다. 7. 작업장정리 및 용접기록부를 작성할 수 있다.
실기검정방법			작업형				시험시간				1시간 20분 정도
실 기 과목명	주요항목			세 부 항 목					세 세 항 목
용접 실무	1. 피복금속 아크용접			1. 도면 및 용접절차 사양서 이해하기					1. 도면, 용접절차사양서, 작업지시서에서 용접요구사항을 파악할 수 있어야 한다. 2. 적합한 도면, 용접절차사양서(WPS), 용접절차인증시험기록서(PQR), 작업지시서를 검토할 수 있어야 한다.
				2. 용접재료 준비하기					1. 용접재료가 도면 및 용접절차서 요구사항과의 일치여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접대상물의 특성을 파악할 수 있어야 한다.
				3. 작업환경 확인하기					1. 용접작업에서의 주변안전요소를 알고 있어야 한다. 2. 작업장(실습장)의 환기를 철저히 할 수 있어야 한다. 3. 작업장의 대기 환경이 용접 조건에 맞는지 판단할 수 있어야 한다.
				4. 안전보호구 준비 및 착용하기					1. 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있어야한다. 2. 산업안전보건기준에 따라 안전보호구의 종류와 작업별 사용방법을 숙지할 수 있어야 한다.

실 기 과목명	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
		5. 용접장치와 특성 이해 및 점검하기	1. 용접장치 구성을 이해하고 기기특성을 파악할 수 있어야 한다. 2. 용접기를 포함한 용접장비를 선택하여 점검관리 할 수 있어야 한다.
		6. 용접준비하기	1. 용접재료가 도면 및 용접절차서 요구사항과의 일치여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접 이음 조립과 본 용접에 필요한 지그 및 치공구를 준비할 수 있어야 한다.
		7. 본 용접하기	1. 용접물을 조립순서에 따라 지그에 조립하고 가접할 수 있어야 한다. 2. 품질이 양호한 비드를 만들 수 있어야 한다. 3. 용접변형방지를 위한 예방조치를 취하고 최적의 용접방법을 선택 할 수 있어야한다. 4. 용접도면, 작업지시서, 용접절차사양서에 표시된 이음형상에 따라 용접할 수 있어야 한다. 5. 도면에 제시된 강판의 두께(t1～t9mm)를 요구한 용접자세로 용접할 수 있어야 한다. 6. 용접 마무리 작업을 할 수 있어야한다.
		8. 검사하기	1. 용접이음부가 작업지시서와 명세서에 맞게 용접이 되었는지를 육안으로 검사할 수 있어야 한다. 2. 각 용접이음부의 파괴 및 비파괴검사방법과 불합격 판정 기준을 알고 있어야 한다.
		9. 작업장정리하기	1. 용접장 주위의 정리정돈 상태를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접 작업 후 작업장 주변 및 사용기기를 정리할 수 있어야 한다.

실 기 과목명	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
	2. 특수용접 (TIG, CO2 용접 등)	1. 도면 및 용접절차 사양서 이해하기	1. 도면, 용접절차사양서, 작업지시서에서 용접요구사항을 파악할 수 있어야 한다. 2. 적합한 도면 용접절차사양서(WPS), 용접절차인증시험기록서(PQR), 작업지시서를 검토할 수 있어야 한다.
		2. 용접재료 준비하기	1. 용접재료가 도면 및 용접절차서 요구사항과의 일치여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접대상물의 특성을 파악할 수 있어야 한다.
		3. 작업환경 확인하기	1. 용접작업에서의 주변안전요소를 알고 있어야 한다. 2. 작업장(실습장)의 환기를 철저히 할 수 있어야 한다. 3. 작업장의 대기 환경이 용접 조건에 맞는지 판단할 수 있어야 한다.
		4. 안전보호구 준비 및 착용하기	1. 안전보호구를 준비하고 착용할 수 있어야한다. 2. 산업안전보건기준에 따라 안전보호구의 종류와 작업별 사용방법을 숙지할 수 있어야 한다.
		5. 용접장치와 특성 이해 및 점검하기	1. 용접장치 구성을 이해하고 기기특성을 파악할 수 있어야 한다. 2. 용접기를 포함한 용접장비를 선택하여 점검관리 할 수 있어야 한다.
		6. 용접준비하기	1. 용접재료가 도면 및 용접절차서 요구사항과의 일치여부를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접 이음 조립과 본 용접에 필요한 지그 및 치공구를 준비할 수 있어야 한다.

실 기 과목명	주요항목	세 부 항 목	세 세 항 목
		7. 본 용접하기	1. 용접물을 조립순서에 따라 지그에 조립하고 가접할 수 있어야 한다. 2. 품질이 양호한 비드를 만들 수 있어야 한다. 3. 용접변형방지를 위한 예방조치를 취하고 최적의 용접방법을 선택 할 수 있어야한다. 4. 용접도면, 작업지시서, 용접절차사양서에 표시된 이음형상(및 요구사항)에 따라 용접할 수 있어야 한다. 5. 도면에 제시된 강판의 두께(t1～t9 mm)를 요구한 용접자세로 용접할 수 있어야 한다. 6. 가스유량을 조절할 수 있어야 한다. 7. 용접 마무리 작업을 할 수 있어야한다.
		8. 검사하기	1. 용접이음부가 작업지시서와 명세서에 맞게 용접이 되었는지를 육안으로 검사할 수 있어야 한다. 2. 각 용접이음부의 파괴 및 비파괴검사방법과 불합격 판정 기준을 알고 있어야 한다.
		9. 작업장정리하기	1. 용접장 주위의 정리정돈 상태를 확인할 수 있어야 한다. 2. 용접 작업 후 작업장 주변 및 사용기기를 정리할 수 있어야 한다.