출제기준(필기)

직무 분야	환경ㆍ 에너지		중직무 분야	에너지ㆍ 기상		자격 종목		에너지관리기능사		적용 기간	2018. 1. 1～2019 .12. 31
○직무내용 : 건물용 및 산업용 보일러와 부대설비의 운영을 위하여 기기의 설치, 배관, 용접 등의 작업과 보일러 연료와 열을 효율적이고 경제적으로 사용하기 위한 관리, 운전, 정비 등의 업무를 수행
필기검정방법		객관식			문제수		60		시험시간			1시간

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
보일러설비 및 구조, 보일러시공 및 취급, 안전관리 및 배관일반, 에너지 이용합리화 관계 법규	60	1. 열 및 증기	1. 열에 대한 기초이론	1. 온도 2. 압력 3. 열량 4. 비열 및 열용량 5. 현열과 잠열 6. 열전달의 종류
			2. 증기에 대한 기초이론	1. 증기의 성질 2. 포화증기와 과열증기
		2. 보일러의 종류 및 특성	1. 보일러의 개요 및 분류	1. 보일러의 개요 2. 보일러의 분류
			2. 보일러의 종류 및 특성	1. 원통형 보일러의 종류 및 특성 2. 수관식 보일러의 종류 및 특성 3. 주철제 보일러의 종류 및 특성 4. 온수보일러의 구조 및 특성 5. 특수보일러의 종류 및 특성
		3. 보일러 부속장치 및 부속품	1. 급수장치	1. 급수탱크, 급수관 계통 및 급수내관 2. 급수펌프 및 응축수 탱크
			2. 송기장치	1. 기수분리기 및 비수방지관 2. 증기밸브, 증기관 및 감압밸브 3. 증기헤더 및 부속품
			3. 열 교환장치	1. 과열기 및 재열기 2. 급수예열기(절탄기) 3. 공기예열기 4. 열교환기
			4. 안전장치 및 부속품	1. 안전밸브 및 방출밸브 2. 방폭문 및 가용마개 3. 저수위 경보 및 차단장치 4. 화염검출기 및 스택스위치 5. 압력제한기 및 압력조절기 6. 배기가스 온도 상한 스위치 및 가스누설긴급 차단밸브 7. 추기장치 8. 압력계 및 온도계 9. 수면계, 수위계 및 수고계 10. 수량계, 유량계 및 가스미터 11. 기름 저장탱크 및 서비스 탱크 12. 기름가열기, 기름펌프 및 여과기 13. 증기 축열기 및 재증발 탱크

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
보일러설비 및 구조, 보일러시공 및 취급, 안전관리 및 배관일반, 에너지 이용합리화 관계 법규			5. 기타 부속장치	1. 분출장치 2. 슈트블로우 장치
		4. 보일러 열효율 및 정산	1. 보일러 열효율	1. 보일러 열효율 향상기술 2. 증발계수(증발력) 및 증발배수 3. 전열면적 계산 및 전열면 증발율, 열부하 4. 보일러 부하율 및 보일러 효율 5. 연소실 열발생율
			2. 보일러 열정산	1. 열정산 기준 2. 입출열법에 의한 열정산 3. 열손실법에 의한 열정산
			3. 보일러 용량	1. 보일러 정격용량 2. 보일러 출력
		5. 연료 및 연소장치	1. 연료의 종류와 특성	1. 고체연료의 종류와 특성 2. 액체연료의 종류와 특성 3. 기체연료의 종류와 특성
			2. 연소방법 및 연소장치	1. 연소의 조건 및 연소형태 2. 연료의 물성(착화온도, 인화점, 연소점) 3. 고․액체연료의 연소방법 4. 기체연료의 연소방법 5. 고체연료의 연소장치 6. 액체연료의 연소장치 7. 기체연료의 연소장치
			3. 연소계산	1. 저위 및 고위 발열량 2. 이론산소량 3. 이론공기량 및 실제공기량 4. 공기비 5. 연소가스량
			4. 통풍장치 및 집진장치	1. 통풍의 종류와 특성 2. 송풍기의 종류와 특성 3. 송풍기의 소요마력 및 성능변화 4. 통풍력 계산 5. 연도, 연돌 및 댐퍼 6. 집진장치의 종류와 특성 7. 매연 및 매연 측정장치
		6. 보일러자동제어	1. 자동제어의 개요	1. 자동제어의 종류 및 특성 2. 제어 동작 3. 자동제어 신호전달 방식
			2. 보일러 자동제어	1. 수위제어 2. 증기압력제어 3. 온수온도제어 4. 연소제어 5. 인터록 장치 6. O2 트리밍 시스템(공연비 제어장치) 7. 원격제어

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
보일러설비 및 구조, 보일러시공 및 취급, 안전관리 및 배관일반, 에너지 이용합리화 관계 법규		7. 난방부하	1. 부하의 계산	1. 난방 및 급탕부하의 종류 2. 난방 및 급탕부하의 계산 3. 일러의 용량 결정
			2. 난방설비	1. 증기난방 2. 온수난방 3. 복사난방 4. 지역난방 5. 열매체난방 6. 전기난방
			3. 난방기기	1. 방열기 2. 팬코일유니트 3. 콘백터 등
		8. 배관공작	1. 배관재료	1. 관 및 관 이음쇠의 종류 및 특징 2. 신축이음쇠의 종류 및 특징 3. 밸브 및 트랩의 종류 및 특징 4. 패킹재 및 도료
			2. 배관공작	1. 배관 공구 및 장비 2. 관의 절단, 접합, 성형 3. 배관지지
			3. 배관 도시	1. 배관 도시기호 2. 방열기 도시 3. 관 계통도 및 관 장치도
		9. 배관시공	1. 난방 배관시공	1. 온수난방 배관 2. 증기난방 배관
			2. 연료 배관시공	1. 액체연료 배관 2. 기체연료 배관
		10. 보온 및 단열재	1. 보온재	1. 보온재의 종류와 특성 2. 보온효율 계산
			2. 단열재	1. 단열재의 종류와 특성
			3. 시공방법	1. 보온재 및 단열재시공
		11. 보일러 설치시공 및 검사기준	1. 보일러 설치시공기준	1. 설치․시공기준
			2. 보일러 설치검사기준	1. 설치검사기준
			3. 보일러 계속사용 검사기준	1. 계속사용검사기준 2. 계속사용검사 중 운전성능검사 기준
			4. 보일러 개조검사기준	1. 개조검사기준
			5. 보일러 설치장소변경 검사기준	1. 설치장소변경검사기준

필기과목명	문제수	주요항목	세부항목	세세항목
보일러설비 및 구조, 보일러시공 및 취급, 안전관리 및 배관일반, 에너지 이용합리화 관계 법규		12. 보일러 취급	1. 보일러 운전 및 조작	1. 증기 보일러의 운전 및 조작 2. 온수 보일러의 운전 및 조작
			2. 보일러 가동전의 준비 사항	1. 신설 보일러의 가동 전 준비 2. 사용중인 보일러의 가동 전 준비
			3. 점화 및 운전 중의 취급	1. 기름 보일러의 점화 2. 가스 보일러의 점화 3. 증기발생시의 취급
			4. 보일러 정지시의 취급	1. 정상 정지시의 취급 2. 비상 정지시의 취급
			5. 보일러 보존	1. 보일러 청소 2. 보일러 보존법
			6. 보일러 용수관리	1. 보일러 용수의 개요 2. 보일러 용수 측정 및 처리 3. 청관제 사용방법
		13. 보일러 안전관리	1. 안전관리의 개요	1. 안전일반 2. 작업 및 공구 취급 시의 안전 3. 화재 방호
			2. 연소 및 연소장치의 안전관리	1. 이상연소의 원인과 조치 2. 이상소화의 원인과 조치
			3. 보일러 손상과 방지대책	1. 보일러 손상의 종류와 특징 2. 보일러 손상 방지대책
			4. 보일러 사고 및 방지대책	1. 보일러 사고의 종류와 특징 2. 보일러 사고 방지대책
		14. 에너지관계법규	1. 에너지법	1. 법, 시행령, 시행규칙
			2. 에너지이용 합리화법	1. 법, 시행령, 시행규칙
			3. 열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준	1. 특정열사용기자재 2. 검사대상기기의 검사 등

출제기준(실기)

직무 분야	환경ㆍ 에너지		중직무분야	에너지ㆍ 기상		자격 종목	에너지관리기능사		적용 기간	2018. 1. 1～2019 .12. 31
○직무내용 : 건물용 및 산업용 보일러와 부대설비의 운영을 위하여 기기의 설치, 배관, 용접 등의 작업과 보일러 연료와 열을 효율적이고 경제적으로 사용하기 위한 관리, 운전, 정비 등의 업무를 수행 ○수행준거 : 1. 난방 및 급탕부하를 파악하고 보일러 용량을 계산할 수 있다. 2. 보일러 시공도면을 해독․작성할 수 있다. 3. 보일러 및 부대설비 설치 시 공구와 장비를 이용하여 시공할 수 있다. 4. 보일러 부속장치를 설치하고 정비할 수 있다. 5. 보일러 및 부속설비의 구조를 이해하고 운전 및 관리를 할 수 있다. 6. 보일러 및 부속설비의 고장을 파악하고 정비 및 취급할 수 있다. 7. 보일러 및 부속설비의 취급에 따른 안전조치를 취할 수 있다.
실기검정방법		복합형			시험시간			4시간 정도(필답형 : 1시간, 작업형 : 3시간 정도)

실기과목명	주요 항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 작업	1. 시운전	1. 보일러설비 시운전하기	1. 보일러설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 2. 보일러설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 3. 보일러설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 4. 급수, 온수, 증기, 냉수, 공기, 가스 및 전기 등의 공급 상태가 정상인지 판단할 수 있다.
		2. 급·배수설비 시운전하기	1. 급·배수설비가 정상적으로 설치되었는지 확인할 수 있다. 2. 급·배수설비의 밸브 등의 개폐상태가 정상인지 확인할 수 있다. 3. 급·배수설비의 제어밸브, 센서 등이 정상적으로 설치 완료되었는지 확인할 수 있다. 4. 급수 등의 공급상태가 정상인지 판단할 수 있다.
	2. 자동제어설비설치	1. 보일러제어설비 설치하기	1. 보일러 및 보일러 설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 보일러제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.
		2. 급배수제어설비 설치하기	1. 급수설비, 배수설비의 제어시스템을 파악할 수 있다. 2. 급배수제어설비의 설계도서, 설계도면을 파악 및 검토할 수 있다. 3. 급배수제어설비의 구성장치의 기능을 파악할 수 있다.
	3. 열원설비설치	1. 급수설비 설치하기	1. 급수 방식을 파악하고 급수설비의 배관재료, 시공법을 파악할 수 있다. 2. 급수설비를 적산할 수 있다. 3. 급수배관을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.
		2. 연료설비 설치하기	1. 사용하는 연료(위험물 및 LNG, LPG, 도시가스 등)의 특성 및 위험성을 확인하여 공급방식과 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 연료설비를 적산할 수 있다. 3. 연료설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 작업		3. 통풍장치 설치하기	1. 통풍방식에 따른 현장 설치여건 및 설계도서를 파악하여 공정계획서를 작성할 수 있다. 2. 통풍장치를 적산할 수 있다.
		4. 송기장치 설치하기	1. 증기의 특성을 파악할 수 있다. 2. 송기장치를 적산할 수 있다. 3. 송기장치를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.
		5. 에너지절약장치 설치하기	1. 각종 에너지절약장치의 특성을 확인하고 현장 설치여건을 파악할 수 있다. 2. 에너지절약장치를 적산할 수 있다.
		6. 증기설비 설치하기	1. 압력에 따른 증기의 특성을 확인하고 증기설비의 시공방법 및 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 증기설비를 적산할 수 있다. 3. 증기설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다. 4. 응축수 발생에 따른 문제점을 사전에 검토할 수 있다.
		7. 난방설비 설치하기	1. 각 난방방식의 특성과 시공법을 확인하고 난방설비의 설계도서를 파악할 수 있다. 2. 난방설비를 적산할 수 있다. 3. 난방설비를 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.
		8. 급탕설비 설치하기	1. 급탕방식 및 배관방식을 확인하고 급탕설비의 배관재료 및 시공방법을 파악할 수 있다. 2. 급탕설비를 적산할 수 있다. 3. 급탕탱크 및 펌프, 배관 등을 설계도서대로 설치하고 배관 및 용접, 기밀시험, 보온 등을 할 수 있다.
	4. 에너지관리	1. 단열성능관리하기	1. 무기질 보온재, 유기질 보온재의 특징을 확인하고 고온유체와, 저온유체의 열이동, 보온, 보냉, 방로 시공 등을 분류할 수 있다.
		2. 에너지사용량 분석하기	1. 계측기 보전사항을 파악하고, 정기 및 일상검사를 통하여 에너지사용량을 확인할 수 있다. 2. 유사 건물과 유사 장비별로 비교 검증하여 에너지별 단위를 통합 TOE로 환산 분석할 수 있다.
	5. 유지보수공사	1. 보일러설비 유지 보수공사하기	1. 각 공사 단위별 품셈에 의한 물량산출 및 단가조사를 통해 공사원가를 산출할 수 있다.
		2. 배관설비 유지보수공사하기	1. 배관도면 해독 및 배관적산 방법, 공사비구성 등을 파악할 수 있다. 2. 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용을 현장 설명할 수 있다.
		3. 덕트설비 유지보수공사하기	1. 도면해독 및 덕트전산 방법, 공사비구성 등을 파악하고 활용할 수 있다. 2. 공사도면, 시방서, 공사범위 등 과업내용을 현장 설명할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 작업		4. 정비 ․ 세관작업하기	1. 증기보일러의 경우, 에너지합리화법에 의거 최초설치 검사 후 정기적으로 계속사용안전검사를 준비 및 수검할 수 있다.
	6. 유지보수 안전관리	1. 안전작업하기	1. 장치 및 설비점검보수 작업 전 이상 유무를 점검할 수 있다. 2. 장치 및 설비보수 작업시 필요한 보호장구를 착용하고 용도에 적합한 수공구를 사용할 수 있다. 3. 무리한 공구 취급을 하지 않고 사용 후 일정한 장소에 보관하고 점검할 수 있다. 4. 모든 공구는 반드시 목적 이외의 용도로 사용하지 않고 규격품을 사용할 수 있다.
	7. 보일러설비 운영	1. 보일러 관리하기	1. 보일러의 본체, 연소장치, 부속장치 등에 대하여 파악할 수 있다. 2. 보일러의 종류를 파악하고 특성에 맞게 운영 및 관리할 수 있다. 3. 보일러 관리 내용을 연료관리, 연소관리, 열사용관리, 작업 및 설비관리, 대기오염, 수처리 관리 등으로 분류하여 효율적으로 수행할 수 있다. 4. 에너지합리화법, 시행령, 시행규칙 등 관련법규를 파악할 수 있다. 5. 보일러와 구조물 및 연료 저장 탱크와의 거리, 각종 밸브 및 관의 크기, 안전밸브 크기 등 설치기준을 파악하고 관리할 수 있다. 6. 보일러 용량별 열효율표 및 성능 효율에 대해 파악하고 관리할 수 있다.
		2. 부속장치 점검하기	1. 보일러 부속장치의 종류와 기능 및 역할에 대하여 구분하고 파악할 수 있다. 2. 송기장치, 급수장치, 폐열회수장치 등의 특성을 파악하여 기능을 점검할 수 있다. 3. 분출장치의 필요성, 분출시기, 분출할 때 주의사항, 분출방법 등 파악하여 필요시 분출밸브와 분출 콕을 신속히 열어줄 수 있다. 4. 수면계 부착위치, 수면계 점검시기, 점검순서, 수면계 파손원인, 수주관 역할 등을 확인하고 점검할 수 있다. 5. 급수펌프의 구비조건에 대해서 파악하고 펌프 공동현상과 영향을 확인하여 공동현상 방지법을 이행할 수 있다. 6. 보일러 프라이밍, 포밍, 기수공발의 장애에 대해 파악 후 조치사항을 수행할 수 있다.
		3. 보일러 가동전 점검하기	1. 난방설비운영 및 관리기준, 보일러 가동전 점검사항에 대하여 확인할 수 있다. 2. 가동전 스팀배관의 밸브 개폐상태를 점검할 수 있다. 3. 스팀헷더를 점검하여 응축수가 있을 경우 배출하여 워터해머를 방지할 수 있다. 4. 가스누설여부 점검하고 배관 개폐상태를 점검할 수 있다. 5. 주증기 밸브의 개폐상태를 확인하고 자체압력의 이상 유무를 확인할 수 있다. 6. 수면계의 정상유무를 확인하고 급수측 밸브 개폐상태, 수량계 이상유무를 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 작업			7. 보일러 컨트롤 판넬의 각종 스위치 상태 확인 MCC 판넬의 ON확인, 기동상태를 점검할 수 있다.
		4. 보일러 가동중 점검하기	1. 보일러 운전 순서를 파악하고 수행할 수 있다. 2. 보일러 점화가 불시착(소화) 시 원인 파악 후 충분히 프리퍼지하여 다시 가동할 수 있다. 3. 수면계, 압력계 등의 정상 여부를 확인 및 점검할 수 있다. 4. 급수펌프의 정상 작동 여부, 수위 불안정이 있는지 확인하고 점검할 수 있다. 5. 송풍기 가동상태, 화염상태의 색상(오렌지색)을 확인할 수 있다. 6. 헤더 및 배관 수격작용은 없는지 점검 및 확인할 수 있다. 7. 응축수탱크의 상태를 확인하고 경수연화장치의 정상 작동 여부에 대하여 점검 및 확인할 수 있다. 8. 급수펌프 가동시 소음, 누수여부와 각종 제어판넬 상태를 점검, 확인할 수 있다. 9. 보일러 정지순서를 파악하여 컨트롤 판넬 스위치를 Off, 소화 후 일정시간 송풍기를 프리퍼지하고 연소실, 연도에 있는 잔류가스를 배출하여 폭발위험이 없도록 관리할 수 있다.
		5. 보일러 가동후 점검하기	1. 보일러 컨트롤 판넬은 OFF 상태로 되어 있는지 점검 및 확인할 수 있다. 2. 수면계수위상태를 파악하여 압력이 남아있는 경우 계속 급수 여부를 확인할 수 있다. 3. 가스공급계통 연료밸브의 개폐여부를 확인할 수 있다. 4. 보일러실의 각종 밸브류를 확인할 수 있다. 5. 보일러 운전일지를 기록하고 특이사항을 인수인계할 수 있다.
		6. 보일러 고장시 조치하기	1. 수면계의 수위 부족에도 불구하고 버너가 정지하지 않을 경우 즉시 정지하고 스위치 불량 원인을 제거할 수 있다. 2. 수위 부족에도 버너가 정지하지 않고 계속 운전되어 히터 본체가 과열로 판단될 경우 버너를 정지, 본체를 냉각시킬 수 있다. 3. 정상운전 중 정전 발생 시 버너 순환펌프 스위치를 정지시키고, 복전되면 수위확인 후 운전을 개시할 수 있다. 4. 연료가 불착화 정지시 불시착 원인을 제거 후 재가동 시킬 수 있다. 5. 모터 과부하로 정지될 경우 과대한 전류가 흐르게 되면 서모릴레이가 작동되어 버너가 정지됨을 확인할 수 있다. 6. 히터온도 과열정지 될 경우 온수온도 조절 스위치가 불량임을 확인할 수 있다. 7. 저수위차단 팽창탱크에 부착된 수위조절기, 보급수 전자변이 이상이 생기면 연료공급차단 전자변이 닫히고 버너가 정지되는 것을 확인할 수 있다.

실기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
보일러 시공 작업		7. 열펌프(EHP)장치관리하기	1. 증기배관 구경에 따라 선도를 보고 증기통과량을 구할 수 있다. 2. 증기배관의 감압밸브, 증기트랩, 스트레이너 등의 작동상태를 점검할 수 있다. 3. 증기배관 신축장치 볼트 너트를 견고하게 설치하고, 정상 작동 여부를 확인할 수 있다. 4. 증기배관 및 밸브의 손상, 부식, 자동밸브, 계기류 작동상태를 점검 및 확인할 수 있다. 5. 증기배관의 보온상태 점검 및 확인할 수 있다.
		8. 수처리 관리하기	1. 보일러 청관제 자동 주입장치의 역할과 기능을 파악하여 운전 및 관리할 수 있다. 2. 수처리 관리를 위하여 약품자동주입 장치 설치, 주기적인 청소, 점검을 실시할 수 있다.
		9. 연료장치 관리하기	1. 매년 1회 실시하는 도시가스 정기검사를 통하여 가스사용 시설이 적합하게 설치, 유지관리 되고 있는지 확인할 수 있다. 2. 설비의 작동상황을 주기적으로 점검하고 이상이 있을 경우 대응하는 보수조치를 할 수 있다.